시  방  서

서울신문 유튜브 전문 스튜디오 구축 시방서

[ 스튜디오기계, 스튜디오조명, 건축음향, 음향영상설비 ]

2026. 05.

목  차

1. 개요

2. 특기시방

- 스튜디오기계

- 스튜디오조명

- 건축음향

- 음향영상설비

1. 개요

본 시방서는 “서울신문 유튜브 전문 스튜디오”에 설치되는 스튜디오기계, 스튜디오조명, 건축음향, 음향영상설비에 대한 제작 납품 설치에 따른 제반 사항을 규정한다.

적용범위

스튜디오기계, 스튜디오조명, 건축음향, 영상음향설비 및 기타관련 품목에 한 제작. 납품. 설치.

구입품의 제작, 납품, 설치를 위한 설계도서 및 기술 자료의 제출

관리 및 운영과 관련된 사용자 교육 및 설계서의 제출

시스템의 성능 보장책임 및 보전에 필요한 제반행위

시운전 및 교육

설계 및 제작

전기용품 안전 관리법에 위배됨이 없는 제품을 사용하여야 한다.

수급자는 제작 및 설치 이전에 설계도서 및 자료를 계약 후 30일 이내에 제출하여 승인을 득한 후 제작에 임한다.

제작 및 설치에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방에 명기된 것을 사용하여야 하고, K.S 표시품, 형식 승인품 및 그 이상의 제품을 우선 사용하며 K.S 표시품이 없을 때는 K.S 규격에 준한 시중 최고품을 사용한다.

포장

모든 제품은 외부 환경으로부터 보호 받을 수 있도록 양질의 재료를 사용하여 포장하여야 하며 파손 또는 분실하였을 경우는 납품자가 원상복구 및 교환에 대한 책임을 진다.

운반 및 납품 설치

수급자는 제작 공정 시험 완료 후 운반하여 납품설치 한다.

모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

가. 단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 제작품은 분해운반 하되 수급자 책임으로 재조립하여야 한다.

납품 장소는 감독이 지정하는 장소로 한다.

현장에 반입된 제작품은 감독관의 검사를 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 하며, 반입된 제작품은 감독관의 승인 없이 장외로 반출시킬 수 없다.

제출

수급자는 설계 및 제작 설치에 관한 내용을 정확히 기록하여 보수관리에 편리하도록 도면 및 취급 요령, 사용설명, 기기 설명 등 관련 서류일체를 작성하여 제작 납품과 동시 제출한다.

교육 및 시운전

수급자는 전문 기술자에 의한 기재의 운전 및 유지 관리에 필요한 교육을 계약자 부담으로 실시 하여야 한다.

수급자는 각종기기의 설치 완료 후 시운전을 하여 기기의 이상 유무를 검사함과 동시에 제반 기술 사항을 지도한다.

하자 및 보수

하자 보증기간은 설치 완료일로부터 2년으로 하며 천재지변, 고의적 사고, 사용 부주의 소모품 을 제외하고 여하한 발생하자는 수급자가 책임을 지고 교환 또는 보수하여 한다.

납품 자재 관리

각종 제작 납품 설치 시 소요되는 기간 동안 제품에 대한 자체 관리방안을 강구하여야 하며 손상된 제품에 대하여는 납품자가 책임지고 보수 또는 교환 신설하여야 한다.

착공계 제출 및 안전관리 계획서 제출

계약 후 14일 이내에 착공계를 제출하되, 현장 대리인 설치 공정표등 관련 서류를 첨부 하여야 하고 안전 관리자를 선임하여 안전사고에 대한 계획서를 동시에 제출하여 시공 시 공정 관리에 철저를 기하여야 한다.

타 공정과의 협의

납품자는 제작품 설치 시 건축 및 기타 타공정에 영향을 주지 않도록 사전에 관계 공정과 협의를 하여야 하며 공사 한계 구분에 대하여도 사전에 협의 완료하여 공사 진행에 차질이 없도록  하여야 한다.

납품 기한

납품기한은 건축공정에 따라 분할 또는 일괄 납품하되 모든 공사 및 제작품, 납품설치, 시운전 은 년 월 일까지로 한다.  단, 건축공정 진행 여부에 따라 감독관의 시에 의하여 상호 납품  일자를 조정할 수 있다.

수급자 및 자격 기준

본 설비 이행에 부족함이 없이 건실하여야하고, KSQ/ISO9001 품질경영인증 및 시공상의 안전을 위해 전문건설업(기계가스설비공사업)면허와 전기공사업을 필한 업체이어야 한다.

공장등록을 소지한 업체로서 중소기업 진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률에 의한 무대장치 직접생산확인서를 갖춘 업체이어야 한다.

본 무대장치는 위 자격을 갖춘 업체로써 장래 시설물의 하자에 대한 책임 구분 문제 등으로 동일 현장에서 2개 업체 이상의 시공자가 제작, 설치 할 수 없는 경우이므로 단일 업체 시공을 원칙으로 한다.

품질보증

수급자는 준공 검사 후 2년을 보증 기간으로 한다.

보증기간중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고이외의 제작, 설치와 재료의 결함에서 발생하는 고장이 있을 시는 무상으로 보수 및 부품교환을 발주자의 비용부담 없이 시공자가 수행하여야 한다.

2. 특기시방

2-1. 스튜디오기계

1. AL TRUSS

(1) 적용범위

“300type Truss”를 위한 조명용 특수 알루미늄 트러스 제작에 관하여 적용한다.

(2) 규격 및 수량

1) NO.1 AL TRUSS : 300 x 300 x 3,350 / 8 SET

2) NO.2 AL TRUSS : 300 x 300 x 3,000 / 4 SET

3) NO.3 AL TRUSS : 300 x 300 x 1,000 / 6 SET

4) TRUSS CUBE: 300 x 300 x 300 / 8 SET

(3) 구동방식 : 고정방식 (FIXED)

(4) 제작사양

1) 조명용 알루미늄 트러스를 사용한다.

(300 type : Main pipe ∅45 x 3t , Sub Pipe SQ 30x30x3t , ∅25.4 x 3t)

2) 제작이 끝난 모든 부재는 곧고, 뒤틀린 부분이 없어야 한다.

3) 부재는 실제 시공이 되기 전에는 어떤 방법으로도 손상을 입어서는 안 된다.

4) 공장에서 제작되는 모든 자재는 KSD 6759 기준에 적합하여야 한다.

5) 접합(연결)은 고장력 (H/T Bolt) 볼트로 연결할 수 있도록 제작함을 원칙으로 한다.

6) 재단된 튜브를 지그(틀)에 넣어 용접을 한다.

7) 이중으로 바이스를 정확하게 잡아 변형이 가지 않게 한다.

8) END부분에 판재는 이중으로 바이스를 정확하게 잡아 용접 한다.

2-2. 스튜디오조명

1. LED PANEL LIGHT

(1) 개요

스튜디오 등에서 사용하는 LED 소프트 라이트로써, 밝고 부드러운 빛을 확산시킬 수 있어야 하   며 DMX로 조도 조절이 가능하고, 소음이 적어야 한다.

(2) 제작사양

1) 광원: 10 x 20W RGBL LED

2) 출력: 9,030 lm @ Full (RAW/AC & Battery)

3) 색온도: 2,000K~10,000K

4) CRI(연색성) 및 TLCI: 최대 85

5) 렌즈 및 빔 각도: 기본 8.0° TIR 렌즈

6) 필터 옵션: 10°, 15°, 40°, 80°, 10x60°, 60x10°

7) 디머: 16-bit dimming 지원

8) 스트로보 (Strobe): 0-30Hz

9) 틸트 : 188°

10) Cooling System : Active, Forced Air, Temperature-regulated

11) 제어 프로토콜: DMX512, RDM

12) DMX 채널: 12개 모드(3CH, 3CH/6CH/8CH/11CH/15CH, 4CH/8CH/9CH/12CH/17CH, 12CH)

2. COMPUTER CONSOLE

(1) 개요

스튜디오 및 공연장의 조명용 콘솔로서 (2 x DMX out) 채널에 의해 디밍 또는 효과조명의 조작 및 제어를 빠르고 정확하며, 손쉽게 작동 할 수 있도록 프로그램과 기능 등이 완벽해야 한다.

(2) 제작사양

1) 2 x DMX512 out

2) DMX universes (4096 channels 확장가능)

3) 1 개의 내부 TFT 스크린(4.5")

4) 10 Physical Playback fader

5) 20개의 Virtual Playback fader

6) Manual crossfade.

7) Built-in fixture editor with support for virtual modes

8) Built-in FX engine (20개 이상의 사용자 지정 가능한 효과)

9) RGB & CMY color picker

10) Up to 1200 cues.

11) 4 개의 encoders wheel

12) 2 x USB

13) 제어신호 : Artnet, sACN, DMX, MIDI

3. FLY DUCT

(1) 개요

조명기구의 전원 공급 장치로서 조명기구 Plug의 사양에 맞게 내부배선 및 Consent가 전기적, 기계적으로 견고하고 안전하게 부착되어야 하며, 수리 및 점검이 용이하게 회로번호를 부착하여 Fly Duct에 연결이 쉽게 되도록 한다.

(2) 제작사양

1) Body  : 알루미늄 압출 120mm x 70mm

2) 내부 배선 : 절연전선 HFIX 6.0.0SQ로 배선하며 회로 별로 Color를 구분하여야 한다.

3) 도 장 : 흑색 분체도장

4) 전원공급단자(터미널박스) : 외부 전원 공급단자에는 필히 접지단자를 포함하여야 한다.

5) Consent 15A 220V를 회로 용량에 맞게 부착하여야 한다.

6) 각 Consent에는 해당되는 회로 번호를 부착하여야 한다.

7) Duct의 조합 시에는 기계적, 전기적으로 안전하고 간편하게 조립하여야 한다.

8) 20A 터미널 단자 박스인 Terminal Box를 설치하여 조명 회로 연결 및 유지보수 편리하도록    한다.

9) DMX 컨넥터는 품질이 인증된 제품을 사용해야 한다.

10) 구 성 :

- NO.1~4.Light Fly Duct – 4Set (L=4M 15A/220V x 8outlet, DMX XLR-5P x 1EA)

- NO.5~6.Light Fly Duct – 2Set (L=3M 15A/220V x 8outlet, DMX XLR-5P x 1EA)

4. DMX SPLITTER

(1) 개요

콘솔에서 출력되는 DMX 신호를 여러 개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키는 기     구로써 DMX 1 INPUT 5 OUTPUT이다. 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할     때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다.

(2) 제작사양

1) Protocol : DMX 512-A, RDM

2) Data input: 1 x 5-pin XLR male

3) Data throughput : 1 x 5-pin XLR female

4) Data outputs : 5 x 5-pin XLR female

5) DMX Termination : Manual termination on/off

6) RDM Signal Filtering : Support

5. MAIN PANEL

(1) 개요

조명장비의 전원과 신호를 공급해주는 전기 메인 판넬로 1차 수전은 일반전기에서 공급받으며 구성은 주간선 MCCB 차단기, 조명 장비의 전원을 공급해주는 차단기로 전기적으로 구성되며 제작사양에 따라 전기적, 기계적으로 안전하게 제작되어야 한다. Panel 전면에는 지시계기 (Digital A&V Meter, Led Pilot Lamp) 를 부착하여 작동 상태를 점검할 수 있어야 한다.

(2) 제작사양

1) 외함은 자립형으로 각부의 취부 틀은 Steel을 사용하고 Base Angle은 Steel 2.3T 이상, 측면     및 문은 2.3T 이상의 강판을 사용하여 제작하며 전면 도어에는 Key Handle을 부착한다.

2) 판넬 후면은 설치 후 점검 및 보수가 용이하도록 개폐할 수 있게 제작한다.

3) 판넬 내부는 공기 순환을 위하여 측면에 통풍구를 설치한다.

4) 판넬의 모든 입출입 배선은 하부로 통하여 결선되도록 제작한다.

5) 판넬 Base를 설치하여 랙 설치 및 배선을 할 수 있게 제작한다.

6) 판넬 내의 모든 구성물은 전기적, 기계적으로 안전하게 배열되어야 하며 보수 및 점검에 용이   하여야 한다.

7) 판넬의 구성은 계기 및 주전원 Main MCCB, ELB로 구성되어야 한다.

8) 내부 배선은 별도 지정이 없는 한  Power Line은  HFIX 전선을 사용하여야 한다.

9) 내부 배선의 결선은 적정 용량의 Terminal Block에 Bolt 조임으로 이루어져야 한다.

10) 내부 배선은 Cable Tie 또는 Duct를 이용하여 배선한다.

11) Neutral은 Busbar에서 공급되며 충분한 용량과 회로를 수용할 수 있게 제작되어야 한다.

12) 판넬 전면에는 지시계기 (Digital A&V Meter, Led Pilot Lamp)를 부착하여 작동 상태를 확인    할 수 있어야 한다.

13) 배선의 각 단말에는 필히 회로 표시를 하여야 한다.

14) 판넬당 1차수전 공급 일반전기 공사분으로 한다.

6. DIGITAL RD PACK

(1) 개요

RD PACK UNIT 내에 RD UNIT, CONTROL SYSTEM 및 기타 전기장치 등으로 구성된 일체형으로 설치 장소에 따라 회로증설 및 설치가 간단하여야 하며, 슬라이드 방식으로 랙에 탈/부착이 가능하고, 전기적 및 기계적으로 안전하게 제작하여야 한다.

(2) 제작사양

1) 조작 스위치 및 표시장치 등은 전면에 취부하여 운용이 용이 하도록 하여야 한다.

2) 콘솔과 연결하여 DMX신호를 받아 조명장비의 전원을 공급 제어 한다.

3) 출  력 : 5kw x 12 회로 (1Pack당)

4) 누전 차단 및 과부하 차단 (30A)

5) 출력 OFF시 누설 전류 완전 차단

6) 시스템 동작 상태 표시

7) 내부 온도 과열 및 속도 이상 시 디스플레이로 상태 확인 가능

8) 제어신호 : DMX, RDM

9) 수동 ON/OFF 테스트

10) 전원 입력 : 3상 4선 380V

11) SSR 정격 : 50A (Zero Crossing)

12) 2개의 Cooling Fan (자동 속도 제어)

7. RD CONTROL CONSOLE

(1) 개요

디지털 RD PACK을 DMX 신호로 제어하기 위한 콘솔로 콘솔의 터치모니터에서 RD 회로를 배치하여 조작 및 제어를 빠르고 정확하며, 손쉽게 작동할 수 있어야 한다.

(2) 제작사양

1) Protocol : DMX

2) 개별 채널 전원 ON/OFF

8. CONNECTOR BOX (POWER & SIGNAL)

(1) 개요

CONNECTOR BOX는 RD PANEL과 CONTROL CONSOLE을 연결시켜주는 것을 목적으로 설치   한다.

(2) 특성

1) CONNECTOR PIN은 용량에 맞게 설정하여 사용한다.

2) CONNECTOR PIN의 수량은 DMX & SIGNAL 회로를 고려하여 충분히 수용할 수 있도록        선정한다.

9. PIPING & WIRING

(1) 전기설비기술 기준령 및 관계법규를 준수하여 시설한다.

(2) 설계도면 및 특기 시방서에 준하여 시설하며 감독관의 지시에 의하여 시설되어야 한다.

(3) 시설 전에 건축구조 및 설비도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 하여야 한다.

(4) 일반 전기용품은 K.S 제품 사용을 원칙으로 하고 K.S 제품이 없는 것은 정부기타 공인된 기관     의 형식 승인 제품을 사용하고 기타사항은 감독관의 승인을 받아야 한다.

(5) 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독관의 사전 승인을 받아야 한다.

(6) 현장에 반입된 모든 기자재중 파손 또는 감독관의 지적이 있을 시는 즉시 신품으로 교체하여 시  공한다.

(7) 전기 설비에 공사 변경이 필요할 때는 감독관의 지시에 따라 시설한다.

(8) 전선 접속은 슬리브 및 CONNECTOR를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(9) 전선 덕트 재질은 STEEL로 한다.

(10) 배관 내의 접속점은 없어야 하며 부득한 경우에는 외관상 매듭이 생기지 않도록 하여 납땜 후   수축 TUBE를 사용하여 절연에 완벽을 기한다.

(11) 선의 굴곡점은 될 수 있는 한 피하며 단말처리 등은 전용 제품을 사용하여 매끈하게 처리한다.

(12) FLEXIBLE - 고장력 방수를 사용 하며 CLAMP, CONNECTOR, LOCK & NUT등 부자재 사용을      반드시 행한다.

(13) 모든 전선은 전선의 선, 종단에 NUMBERING, CABLE TAG NUMBER 등을 반드시 취부하여       구별, 수리에 용이토록 한다.

(14) 각종 CABLE은 반드시 K.S품을 사용하여야 하며, 사용 전선은 도면에 표기된 제품의 전선을      사용한다.

(15) 단자대에는 반드시 기기명판 또는 이에 상응하는 제품을 사용하여 NUMBER-RING 기호를 표     기하여 견고히 부착해야 하고, NUMBER RING 표기는 도면과 일치되어야 하며, 기기명판이      빠지지 않도록 하여야 한다.

(16) MCCB 및 MAGNET S/W에 반드시 기기명칭을 표기한 명판을 붙여야 한다.

(17) 그 외의 사항은 일반 전기 일반사항에 준한다.

2-3. 건축음향

■ 가설공사

1. 일반사항

1.1. 본 공사 시행에 필요한 가설공사에 적용한다.

1.2. 사용 자재는 신품 사용을 우선으로 하되, 사용상 지장이 없다고 감독원이 승인한 경우 중고재를 사용할 수 있다.

2. 먹매김

본 작업을 시행하기 전 단계로서, 실제 현장 작업장 내에서 기준선을 설정(바닥은 X, Y, Z 좌표를, 벽면은 파악하기 쉬운 1m 높이를 기준선으로 설정)하고 도면에 명기된 치수에 준하여 본 작업장에 1:1 비율로 도면을 그리는 과정으로, 도면과의 오차 치수는 조정, 협의하여 각 공정별 설치작업은 각 기준선을 바탕으로 이행한다.

3. 보양

공사 진행 중 설치물 또는 작업의 완료된 내용에 따라 파손, 훼손, 오손의 우려가 있는 부분과 특히 마감 재료의 오염방지가 필요한 곳에 보호 작업을 한다.

4. 내부 비계

4.1. 손이 닿지 않는 부분을 작업할 때, 또는 임시 작업대 설치가 필요한 곳에 설치한다.

4.2. 시공과 감독에 편리하고 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소에 따라 적당한 재료 및 방법으로 견고하게 설치하고 그 유지 보존에 항상 주의한다.

4.3. 재료 및 구조에 해당하는 사항 이외에 건축법 및 안전관리 기타법규에 따른다.

4.4. 비계는 공사규모, 작업내용 및 중량물 취급에 따라 감독원이 승인하는 방법으로 한다.

5. 현장 정리정돈

현장의 위생관리 및 작업의 효율성을 높이고 좋은 품질의 공사를 모색하는데 그 목적이 있다.

5.1. 현장은 쓰레기 없이 깨끗한 그리고 정돈이 잘 된 상태로 유지한다.

5.2. 현장 내의 적절한 위치에 지정 폐자재 및 쓰레기를 집결하고 정기적으로 현장 외부로 반출시켜야 한다.

6. 준공 청소

6.1. 모든 작업이 완료되면 각종 보양지를 제거하고 작업으로 인한 먼지, 분진, 이물질, 기타 쓰레기를 반복하여 점검, 청결하게 청소한다.

6.2. 바닥 타일 등 별도 청소가 필요한 곳은 감독원이 요구한 방법에 따라 청소하여야 한다.

■ 칠공사

1. 일반사항

1.1. 본 공사 중 실내 칠공사에 적용한다.

1.2. 칠공사의 일반적인 사항은 국토교통부 제정 건설공사표준시방서에 따른다.

2. 재 료

2.1. 재료는 KS 규격품이나 동등 이상의 것을 사용한다.

2.2. 본 공사에 쓰이는 도료는 다음과 같으며, 감독원의 승인을 얻은 후 동등 이상의 제품으로 시공한다.

1) 수성페인트 : KSM6010-2종-1급, 친환경 도료

2) 조합페인트 : KSM6020-1종-1급

3) 에폭시페인트 : 바닥용 에폭시페인트 – KCC 유니폭시 코팅 동등 이상

2.3. 견본 색상 제출

공사에 사용되는 주요부분의 칠 및 뿜칠 등은 사전에 색상, 광택, 조직 등에 관한 견본색상을 설계자에게 제출하여 승인을 득한 후 실시한다.

3. 시 공

3.1. 칠공사 시공에 대한 일반적인 사항은 국토교통부 제정 건설공사표준시방서에 따른다.

3.2. 수성페인트 뿜칠은 2회 이상 칠하며, 도장의 위치와 색상은 설계도면과 감독원의 지시에 따른다.

3.3. 조합페인트 로울러칠은 3회 이상 칠하며, 노출 천장의 배관 등에 적용한다. 도장의 위치와 색상은 설계도면과 감독원의 지시에 따른다.

3.4. 에폭시페인트

3.4.1. 도장사양

구 분	도료	도막두께	도장방법
하도	프라이머	50μm	붓, 롤러
중도	코팅	100μm	붓, 롤러
상도	코팅	150μm	붓, 롤러

3.4.2. 도장방법

1) 바탕처리가 끝난 후 프라이머의 주제와 경화제를 부피비 1:1로 충분히 혼합하여 붓, 로울러로 소지면에 충분히 흡수되도록 도막두께 50μm로 1회 도장한다.

2) 하도 도장 후 24시간 경과한 후 하도 위의 모든 오염물질을 제거하고 코팅의 주제와 경화제를 부피비 2:1로 충분히 혼합한 후 붓, 유성로울러로 지정된 건조도막 두께로  2회 도장한다.

3) 이 때 소지기공에 의한 핀홀, 부풀음 발생 시 발생부위를 제거 또는 그라인딩 작업 후 퍼티로 메꿈 처리한 후 후속 도장한다.

4) 중/상도 재도장 간격은 24시간이며 재도장 간격이 1주일을 초과할 경우 후속 도장과의 부착력 증진을 위해서 표면을 샌딩하고 용제 세척 후 도장한다.

5) 재도장 전 도료의 부착을 저해하는 이물질 및 오염물은 반드시 제거 후 도장한다.

6) 도장은 2회 도장을 기준으로 하나 소지면, 전처리, 하도 도장 상태에 따라 도료의 흡습이 많이 발생하는 곳, 소지의 굴곡이 심한 부위 등에 균일한 외관을 얻기 위해서 유니폭시 코팅을 추가적으로 1회 도장해야 한다.

■ 경량철골천장공사

1. 일반사항

이 시방은 경량철골 천장틀을 사용하여 천장텍스, 석고보드, 암면 흡음천장판, 기타 천장 재료를 부착시키기 위한 경량 천장 설치공사에 관하여 적용한다.

2. 재 료

2.1. 일반사항

2.1.1 가공부분의 녹막이 처리가 손상된 부분은 즉시 보수하여야 한다.

2.1.2 지진하중을 고려할 시는 적용하중에 따라 최대 1/360, 1/240의 기울기를 감수할 수 있는 시스템을 설치하여야 한다.

2.1.3 노출되는 천장받침재는 수평이 일직선이 되도록 설치하여야 한다.

2.2. 천장받침재

2.2.1. 천장받침재는 공사시방에 따르며 KS D 3609 규정에 합격한 것 또는 동등 이상으로 한다.

2.2.2. 천장받침재 구성재료인 싱글바, 더블바, 캐링찬넬 및 부속재의 정의는 KS D 3609 에 규정된 부재의 명칭에 따른다.

1) M-BAR

- 종류 : 19형, 25형 중에서 설계도면 및 시공도에 따라 정한다.

- M-BAR 몸체인 싱글바, 더블바, 캐링찬넬의 아연 최소부착량은 120g/㎡(양면) 이상이어야 하며, 사용상 지장이 있는 비틀림과 변형이 없어야 한다.

- 몸체의 접합부는 마무리재 부착에 지장이 없어야 한다.

- M-Bar와 스페이셔, 클립, 기타 쇠붙이와의 결합은 덜거덕거림이 없어야 한다.

2) T-BAR

- 종류 : 38형, 25형 중에서 설계도면 및 시공도에 따라 정한다.

- 금속판으로 조립한 구성품은 전기아연도금, 핫 디피드(Hot Dipped), 갈바나이즈드, 카드뮴 혹은 이와 동등한 보호 코팅을 하여야 아연 최소 부착량은 120g/㎡(양면) 이상 이어야 한다.

- 사용상 지장이 있는 비틀림과 변형이 없어야 한다.

- 색상은 공사감독자가 지정한 견본품으로 하여야 한다.

- 메인티바에 인접하는 노출되는 양쪽 표면의 수평, 수직 처짐은 0.38㎜를 초과하지 말아야 한다.

3. 시 공

3.1. 강재천장 바탕(철근 콘크리트조)

3.1.1. 달대볼트(행거)

1) 고정용 인서트의 간격은 공사시방에 따르며 지정이 없는 경우 가로 2000㎜, 세로 1000㎜로 하여야한다.

2) 벽 및 보 밑의 인서트는 달대볼트의 고정에 지장이 없는 위치에 묻는다.

3) 반자틀 맞이, 달대볼트는 공사시방에서 정하는 바가 없을 경우, 직경 9㎜로 하고 상부는 인서트에 고정하고 하부는 반자틀 맞이 행거붙임으로 한다.

3.1.2. 반자틀 맞이(마이너 찬넬)

1) 찬넬은 간격은 공사시방에 따르며 1000㎜내외로 양끝을 맞대어 달대볼트의 행거에 고정한다.

2) 반자틀 맞이는 공사감독자의 지시에 따라 치켜 올린다.

3.1.3. 반자틀(캐링찬넬)

1) 반자틀 간격은 도면에 따르고, 반자틀 맞이에 용접 또는 지정된 특수 철물로 견고하게 고정한다.

2) 반자틀을 격자형으로 하는 경우, 반자틀과 반자틀의 접합부는 용접 또는 특수  철물로 견고하게 고정한다.

3) 반자틀의 양끝은 맞대거나 매입한다.

3.2. 경량 천장 설치

3.2.1. 경량철골 천장틀 설치

1) 달대의 위치는 천장내부의 관련 작업을 고려하여 정해야 하며, 제일 바깥측 달대는 천장 각 단부와의 간격이 15㎝를 초과하지 않도록 한다.

2) 달대는 지정간격에 따라 견고하게 설치하고 천장의 부분적인 처짐이나 뒤틀림 등이 생길 수 있는 곳은 추가 보강한다.

3) 달대는 반드시 방청 처리된 제품을 사용하고 용접 등으로 방청처리가 손상된 경우는 추가방청조치를 한다.

4) 몰딩은 정확히 수평이 유지되게 하고 모서리나 꺽임 부위는 연귀맞춤으로 틈새 없이 한다.

5) 천장틀 몸체는 천장판 설치에 적합하도록 해야 하며, 천장판 부착 시 수평면 허용오차 범위 내에 들도록 정밀하고 견고하게 설치한다.

6) 조명기구 등의 기구부착으로 처지거나 비틀리지 않도록 기구양단에 보강재를 설치하되, 보강재 설치위치는 전기공사 수급인과 협의하여야 한다.

3.2.2. 천장틀 보강설치

1) 달대 높이가 1.5m를 초과하는 부분의 행거 볼트는 마이어 챤넬을 2,500㎜～3,000㎜ 간격으로 행거 볼트에 용접 고정한다.

2) 천장 행거는 각 열마다 약 9m 간격으로 브레싱(Bracing) 보강한다.

3) 조명기구, 설비기구, 점검구 등이 설치되는 주위는 도면에 별도의 표기가 없더 라도 시공자 부담으로 경량철골 천장틀의 달대 이외의 ø9 철재 환봉 또는 L-30×30×3m 앵글등으로 용접 연결하여 안전하고 견고하게 고정시켜야 하며,  공사감독자가 지시하는 곳은 별도의 보강을 하여야 한다.

■ 목공사

1. 재    질

1.1. 목재는 될 수 있는 대로 건조한 것을 쓰고, 수장재는 A종, 구조재는 C종으로 하되, 아래 표를 기준으로 한다.

종 별	A 종	B 종	C 종	비고
함 수 율	18% 이하	20% 이하	24% 이하	함수율은 온 단면에 대한 평균치로 한다.

2. 단면치수

2.1. 목재의 단면을 표시하는 치수는 제재치수를 원칙으로 한다.

2.2. 창호재, 가구재의 경우 도면 또는 특기시방에서 정한 바 가 없을 때에는 도면치수를 마무리치수로 한다.

2.3. 통나무를 표시하는 지름은 최소지름으로 한다.

3. 보    양

3.1. 공사 중에 오염 또는 손상의 우려가 있는 재료 및 기성부분은 토분먹임, 종이붙임, 널대기 기타 적당한 방법으로 보양한다.

3.2. 가공재는 습기, 직사일광을 받지 않도록 하고 건조 상태로 유지한다.

4. 목재의 저장

4.1. 구조재 및 수장재는 우로에 맞지 않게 저장하고,  직접 지면 또는 습기찰 물체에 접하지 않게 한다. 또한, 수장재 기타 필요한 것은 직사일광을 피하도록 한다.

5. 목재의 이음

5.1. 이음의 위치는 엇갈림으로 배치함을 원칙으로 한다.

5.2. 토대, 도리, 중도리 등으로써 이어 쓸 경우 그 짧은 재의 길이는 1m 이상으로 한다.

6. 철물의 제작 및 설치

6.1. 볼트의 머리는 볼트와 일체로 만들어 낸 것으로 한다.  볼트는 특별한 경우 이외에는 양나사 볼트로 하지 아니한다.

6.2. 철물의 구멍위치는 정확하게 하되, 그 구멍의 지름은 가시못일 때는  그 못 지름보다 1.5㎜, 보통못. 나사못은 0.5㎜, 볼트는 2㎜를 넘지 않게 한다.

6.3. 못의 지름은 널두께의 1/6 이하로 하고, 길이는 나무두께의 2.5～3배로 하되 널두께가 10㎜ 이하일 때에는 4배를 표준으로 한다.

6.4. 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고,  또한 목재의 죽이 있는 부분에 못이 삐져나오지 않게 그 위치를 피한다.

6.5. 수장재의 못 박기는 특기시방에 정한 바 가 없을 때에는 바탕재와 교차될 때 마다 박고,  바탕재에 평행하는 것은  45～60㎝ 거리 마다 균등하게 나누어 박는다. 널재와 같이 나비가 있는 것은 널의 양 옆에 박고, 그 사이의 못 간격은 10㎝ 정도를 표준으로 하여 같은 간격으로 박는다.  끝.

■ 인테리어필름 공사

1. 일반 사항

1.1. 적용범위

목재, 금속재 및 석고보드면 등의 필름공사에 사용되는 필름의 재질과 시공방법 및 품질에 관하여 적용한다.

1.2. 참조 도서

KS A 1107-92 - 점착테이프 및 점착 시트의 시험 방법

1.3. 제출물

1.3.1 제품자료 : 재료의 재질, 색상, 제품설명서

1.3.2 견본

1.3.3 제조업체 지침서 :특별한 주의를 요하는 바탕재의 상태와 특수한 표면 준비 절차를 나타낸다.

1.4. 품질 보증

1.4.1 공사 전 협의.

필름 시공은 기타공종(工種)(도장, 목공사 등)이 모두 끝난 후 최종 단계에서 시행하는 것을 원칙으로 한다.

1.5 자재의 관리 및 운송

1.5.1 관리

필름을 청결하게 건조한 후 그늘지고 시원한 곳에 보관하고 구입 후 1년 이내에 사용한다.

1.5.2 운송

상자에 들어있는 경우는 그대로 운송 가능하다. 소량의 경우는 필름의 중심에 심을 넣고 후지를 안쪽으로 해서 만다. 운송할 때는 다른 짐에 눌리지 않도록

하고 필름이 망가지거나 주름이 생기지 않도록 주의한다. 겨울에는 필름의 경화

로 인한 잔금이 생길 우려가 있기 때문에 운송 시에는 각별히 주의한다.

1.6 점착작업조건

1.6.1 작업온도

필름이하일 경우에는 적외선 램프, 제트히터, 가열드라이어 등으로 표면온도가 16℃ 이상을 유지하도록 한다. 필름 전용 프라이머를 표면에 도포한다면 10℃ 이상에서도 접착이 가능하다. 이 경우 부착 후 되도록 드라이어로 가열하면서 다시 눌러준다.

1.6.2 작업 장소

먼지나 미세한 티끌이 피접착면과 필름의 사이에 끼게 되면 마무리 표면에 돌기가 생긴다. 또 어두운 장소에서 작업을 하면 기포의 발견 등 마무리 작업이 어렵게 된다. 작업 장소를 선택할 경우, 티끌, 먼지가 일어나지 않는 밝은 장소를 선택한다. 별도의 작업장소가 없을 경우 작업 장소 주변의 바닥을 청소한 후 물을 뿌려 티끌이나 먼지가 일어나지 않도록 한다. 전용 프라이머나 사전 작업용 등은 가연성 인화물이기 때문에 열, 스파크 불꽃으로부터 거리를 두고 도포하도록 하고 환기에도 주의한다.

1.6.3 작업대

접착면에는 작업하기 쉬운 높이와 충분한 넓이를 확보한다. 또 작업대에는 골판지나 종이 모포 등을 깔고 필름이나 피접착면에 상처가 나지 않도록 한다.

1.7 하자보증

1.7.1 필름의 성능에 대해서는 다음과 같이 5년간 생산자가 보증한다.

1) 접착력

2) 색상변화

1.7.2 다만 다음과 같은 경우에는 생산자 및 시공자가 보증하지 아니한다.

1) 생산자가 지시하는 작업절차에 따라 부착, 시공하지 아니할 경우.

2) 천재지변 혹은 사용상의 부주의로 인한 파손의 경우.

2. 재 료

2.1. 제품의 품질기준

2.1.1 치수안정도

1) 기재 : 알루미늄판 (두께 1mm)

2) 시료의 크기 : 150 * 150mm

3) 실험방법 : 필름의 중앙에 100mm * 100mm 의 X크로스(Cross)를 넣은 후 65℃에서 48시간 방치 후 크로스(Cross)한 곳의 틈의 간격을 측정한다.

2.1.2 사용온도 범위

알루미늄에 필름을 붙이고 규정온도 범의 내에서 12일간 방치 후에도 벗겨지거나 변색이 없어야 한다. (30℃ ∼ 65℃)

2.1.3 내후성

썬샤인 카본아크 등 내후성 시험기로 250시간 조사·변화 없어야 한다.

2.1.4 접착력

폭 25.4mm, 길이 180mm의 롤에 필름조각을 각 기재에 붙이고20℃에서 48시간 방치 후 300㎜/min의 속도로 180℃ 풀백(pullback) 테스트.

2.1.5 내온성

알루미늄 판에 붙이고 65℃에 연속 28일간 방치 후의 접착력 변화가 없어야 한다.

2.1.6 내습성

알루미늄 판에 붙이고 40℃, 습도 90%에 연속 28일간 방치 후의 접착력 변화가 없어야 한다.

2.1.7 내마모성

테바식 마모시험기(Taber Abraser, 마모륜 CS-17, 1kg 무게)로 7000 회전의 변화가 없어야 한다.

2.1.8 내저온 충격성

가드너 충격시험기(Gardmer Impact Tester)를 이용 0℃의 환경에서 907g의 볼(Ball)을 12.7cm의높이에서 떨어뜨림의 변화가 없어야 한다.

2.1.9 내용제 내화학약품성.

알루미늄판에 붙이고 72시간 방치 후 아래의 화학약품에 담근다.

① 합판 - 5시간 변화 없어야 한다.

② 에틸 알콜(ETHYL ALCOHOL) - 5시간 변화가 없어야 한다.

③ 물(WATER) -168시간 변화가 없어야 한다.

④ 염수 스프레이(SALT SPRAY, 5%, 43℃) -168시간 변화가 없어야 한다.

2.1.10 내오염성.

- 23℃에서 18시간 동안 아래의 물질들과 접촉시킨 후 물 또는 이소프로필 알콜로  닦아냈을 경우 깨끗이 지워져야 한다.

- 케찹 ·에틸알콜 (50%) ·레몬쥬스 ·우유 ·염수(1%) ·홍차 ·겨자 ·가정용 암모니아 ·머큐롬 ·콜라 ·석수(1%) ·식초 ·올레인산 ·염산(10%) ·포르말린 ·커피 ·과산화수소 포도주 ·기 타(10%)

2.1.11 인장강도 및 신장율.

KS A 1107의 기준에 준하여야 한다. 품질 안정도에 대한 시험은 사용자가 부담한다.

2.2. 제품의 규격

2.2.1 필름의 형상

1) 소재 : 염화비닐 (PVC)

2) 폭 : 1.22m

3) 길이 : 50m 혹은 25m

4) 형태 : 롤(ROLL) 형태

2.2.2 부자재

필름은 후지를 벗겨서 접착면에 압착하는 것만으로도 간편하게 붙이는 것이 가능하다. 작업을 보다 확실하게 하기 위해 아래와 같은 도구 및 부자재를 준비한다.

1) 플라스틱 스퀴즈

2) 줄자

3) 헤어드라이어 (1kw 정도의 열풍량이 많은 것이 효율적이다.)

4) 쇠자

5) 커터칼

6) 필름 전용 프라이머

7) 천

8) 청소용제

- 알콜(이소프로플렌 혹은 에칠알콜)

- 화이트가솔린

- 락카신나(톨루엔이 주성분인 것 또는 타르엔)

9) 브러시(유기용제 도장용)

10) 바늘 또는 핀, 그외 마스킹 테이프, 골판지, 작업용 장갑, 샌드페이퍼, 퍼티, 양생보호시트, 적외선 램프, 제트히터, 조명기구 등 필요에 따라 준비한다.

3. 시 공

3.1. 점검

3.1.1 현장 상태가 필름 시공에 적합한지 검사한다.

3.1.2 표면과 바탕재 상태가 제품제조업의 지침서 상의 내용과 같이 작업할 준비가 되었는지 확인한다.

3.1.3 사항을 보완하기 전에는 필름작업을 진행하지 않는다.

3.2. 바탕 준비

필름을 점착시킬 바탕면은 다음과 같이 준비한다.

3.2.1 일반조건

필름은 기름기가 묻지 않은 평탄한 표면인 경우 최상의 접착력을 발휘할 수 있다.

그러나 보다 강한 접착력과 내구성을 얻기 위해서는 각각의 피접착면에 맞는 적절한 사전작업이 필요하다. 각 종류의 피접착면의 사전작업에 대해서는 아래의 주의사항을 지켜 작업을 해야 한다.

1) 접착성 또는 마무리 상태를 양호하게 하기 위해 요철 부분이나 이음새 부분에 퍼티 또는 샌딩 처리를 하여 되도록 평이하게 마무리가 되도록 한다.

2) 퍼티는 피접착면의 요철 부위나 이음새 부위에 2회 이상 처리하고, 밀착성이 뛰어나고 피막이 굳은 타입을 사용한다. (폴리퍼티)

3) 전면퍼티를 할 경우 건조 후에 두께가 일정치 않을 우려가 있기 때문에 2-3회 샌딩 및 재퍼티를 하여 면을 평활하게 한다.

4) 피접착면과 퍼티의 밀착성을 향상시키기 위해 석고보드, 케이카르판, 모르터 등에 시라처리를 권장한다. 시판되고 있는 시라에는 수용성 타입과 용제 타입 이지만 피접착면에 대한 밀착성, 침투성, 내수성 등을 고려할 때 용제 타입이 적합하다.

5) 부분적으로 퍼티나 도료를 칠할 경우는 되도록 피접착면의 색조에 가까운 것을 사용한다.

3.2.2 목재의 사전작업

나왕베니어, 차이나 베니어, 하드보드 등.

1) 표면연마.

표면을 180번 정도 샌드페이퍼로 연마하여 부드럽게 한 후, 나무찌꺼기를 알콜 또는 락카 신나를 적신 천으로 완전하게 제거한다.

2) 퍼티처리

큰 요철부가 있는 경우는 퍼티로 메꾸고 180번 정도의 샌드페이퍼로 연마하여 매끄럽게 한 후 퍼티 처리면을 알콜 혹은 락카 신나를 적신 천으로 청소한다.

3) 프라이머 처리.

모든 면에 전용 프라이머를 균일하게 도포한다. 목재는 프라이머의 흡수력이 크기 때문에 2-3회 도포한다. 중복도포는 먼저 도포한 프라이머가 건조한 후 실시한다. 필름의 부착은 프라이머 도포 후 15-30분간 건조시킨 후에 실시한다. 다만 MDF일 경우에는 1시간 이상 건조시간을 갖는다. 그리고, 모서리 부분에는 평면보다 1-2회 프라이머를 덧칠한다.

3.2.3 미처리 강판, 아연철판.

1) 녹의 확인

녹이 있는지를 확인하고 녹이 있다면 와이어브러시나 180번 정도의 샌드페이퍼로 제거한다.

2) 오염제거

알콜 혹은 락카신나를 적신 천으로 표면에 묻은 먼지나 기름기 등의 더러움을 제거한다.

3) 퍼티 처리

요철부는 폴리퍼티로 메꿔 주고 180번 정도의 샌드페이퍼로 매끄럽게 한 후 알콜 혹은 락카신나를 적신 천으로 청소한다.

4) 프라이머 처리

모서리 부분과 요철 부분에 프라이머를 자국이 나지 않도록 균일하게 도포한다.

필름은 프라이머 도포 후 15-30분 간 건조시킨 후에 부착한다.

3.2.4 보드강판, 열처리 도장 강판, 알루미늄, 스테인레스

1) 표면연마

표면의 요철부는 글라인더나 샌드페이퍼 등으로 매끄럽게 연마한다. 특히 용접 부분은 깨끗하게 연마한다.

2) 오염제거

알콜 혹은 락카 신나를 적신 천으로 표면에 묻은 먼지나 기름기 등의 더러움을 제거한다.

3) 퍼티처리

스포트 용접에 의한 돌출부위는 폴리퍼티로 메꾸고 180번 정도의 샌드페이퍼로 매끄럽게 한 후 알콜 혹은 락카신나를 적신 천으로 청소한다.

4) 프라이머 처리

끝부분이나 돌출 부위에 전용 프라이머를 지국이 생기지 않도록 군일하게 도포한다. 필름은 프라이머 도포 후 15-30분간 건조시킨 후에 접착한다.

3.2.5 석고보드, 케이카르판, 석면스레이트.

1) 못자리의 처리

못자리를 충분히 박아 넣는다.

2) 퍼티처리

판의 이음매, 못자리 부분, 그 외 깊은 요철 부분에 대해서는 두꺼운 칠이 가능한 퍼티로 비교적 완만한 굴곡 부분에 대해서는 피막이 단단하고 매끄럽게 마무리되는 칠 퍼티를 이용한다. 마무리 상태를 양호하게 하기 위해 가능한 전면에 퍼티 처리를 권장한다.

3) 표면연마

퍼티면을 180번 정도의 샌드페이퍼로 연마한 후 알콜 혹은 락카 신나를 적신 천으로 청소한다.

4) 프라이머 처리

전면에 전용 프라이머를 도포한다. 다이낙 필름의 부착은 프라이머 도포 후 15~30분간 건조시킨 후 실시한다.

3.3. 점착순서

3.3.1 평면의 기본적 접착순서

1) 실측과 재단

우선 접착면의 치수를 측정한다. 다음에 다수의 작업손실을 고려해서 필요한 치수보다 40~50㎜ 여유를 두고 필름을 재단한다. 재단은 마루에 편편한 작업판을 놓고 그 위에서 한다.

2) 위치 결정

필름을 피접착면 위에 놓고 전체의 위치를 결정한다. 위치가 결정되면 부주의로 이동되지 않도록 주의한다. 특히 붙이는 면적이 클 경우 필름의 후지의 끝부분 50~100㎜를 벗기고 구부린 후 손가락을 위에서 부터 가볍게 눌러 준다.

3) 부착 (제 1단계)

부린 후지의 끝부분에서 위로 플라스틱 주걱으로 압착한다. 압착은 우선 중앙 부분부터 하고 계속해서 좌우로 움직여 준다.

▶ 압착방법

붙이는 표면에 대하여 플라스틱 주걱을 45도 각도로 기울여 1도 압착한 곳과 반 정도 겹쳐지도록 비키어 놓으면서 압착한다.

4) 부착 (제 2단계)

후지를 차례로 200~300㎜씩 벗기고 필름을 후방향으로 가볍게 잡아당기면서 위에서 아래로 압착한다. 이때 벗긴 후지를 구부리지 않고 그대로 후지의 탄력을 이용해서 붙이면 압착전에 접착제가 피접착면에 묻지 않아 작업이 용이하게 된다.

5) 부착 (제 3단계)

전체를 한번 더 강하게 압착한다. 특히 끝부분은 신중하게 압착한다.

6) 기포의 처리.

혹시 작업 중에 큰 기포가 생길 경우 필름을 비교적 크게 벗겨서 기포가 들어가지 않도록 다시 한번 플라스틱 스퀴즈로 눌러준다. 또 적은 기포가 생길 경우에는 전체를 부치고 난 후 침 또는 핀으로 기포의 중앙부에 구멍을 만들어 손가락 또는 플라스틱 스퀴즈로 공기를 몰아내면서 압착한다.

7) 마무리

끝으로 불필요한 부분을 커터로 잘라내고 마무리 한다.

3.3.2 모서리의 기본적 접착 순서.

1) 사전작업

코너부분에 필름을 부착하는 경우, 그 부분의 접착력을 높이기 위해 프라이머를 모서리 부분에서 50㎜ 폭 정도의 폭으로 발라준다.

2) 실측, 재단과 위치결정

앞의 '평면의 기본적인 접착 순서' 1,2에 따라 마무리한다.

3) 부착 (제 1단계)

우선 모서리 부분을 경계로 면적이 넓은 쪽부터 점착을 한다.

4) 부착 (제 2단계)

모서리의 부착은 코너 부분에 기포나 느슨함이 남지 않도록 필름을 가볍게 당기면서 눌러준다. 기온이 20℃ 이하인 경우는 드라이어로 가열하면서 코너 부분에 접착한다. 부분적으로 가열이 지나치면 필름이 늘어나 주름이 쉽게 생기기 때문에 전체적으로 골고루 가열한다.

5) 부착 (제 3단계)

남은 면을 가볍게 들어 올리는 것처럼 당기면서 눌러준다.

6) 부착 (제 4단계)

전체를 한 번 더 강하게 눌러준다. 특히 모서리 주변 및 끝부분(edge)은 조심스럽게 눌러준다.

7) 기포의 처리와 마무리

앞의 '평면의 기본적인 접착 순서' 6,7에 따라 행한다.

3.3.3 연결 부착 방법 (Butt Joint)

필름간의 이음 부분을 연결부착 방법에 따라 마무리할 경우 다음 순서로 한다.

1) 맞댐을 할 부분은 양측의 필름과 함께 후지를 약 50㎜씩 남긴 상태로 붙인다. 이 때 양측의 필름을 약 30㎜ 겹쳐지도록 한다.

2) 시공 후 맞댐 부분에 간격이 생기는 것을 최소한 방지하기위해 1일 이상 방치한다.

3) 중앙에 자를 대고 커터칼로 재단한다. 이때 커터 칼의 날은 필름에 대해서 직각으로 댄다.

4) 재단된 파지 및 접착면의 더러움이나 먼지를 제거한다.

5) 모서리부터 후지를 벗긴다.

6) 양측의 필름의 끝부분을 맞대고 손끝으로 꽉 누른다.

7) 맞댐 부분에 차이가 생겨있지 않은 것을 손으로 확인하고 플라스틱 주걱으로 누른다.

8) 마지막에 맞댐 부분에 차이 혹은 간격이 생겨 있지 않는가를 다시 한 번 확인하고 완료한다.

3.3.4 그 외 주의사항

1) 필름과 필름을 중복 부착하는 경우 (OVERLAPPING)

- 반드시 필름 위에 전용 프라이머를 바른 후 5분이 경과한 후에 중복 부착한다.

- 엠보에 따라서는 겹쳐 붙이기가 어렵기 때문에 생산자와 상담한다.

2) 벽면 사전 작업 방법에 관한 주의점

케이카르판, 석고보드의 밑부분을 작업할 때 보드의 사이즈가 3척 * 6척이 일반적이나 수평방향의 판과 판의 이음매 밑부분에 하자가 생기기 쉽기 때문에 천장(天障) 높이에 맞추어 이음매가 생기지 않도록 미리 시공자에게 준비시켜야 한다.

- 위의 사항처럼 되지 않는 경우에는 보드의 이음매를 아랫부분에 오도록 준비한다.

- 접착작업에는 누르는 압력에 따라 피접착제가 움직이거나 퍼티가 갈라지는 경우가 많기 때문에 보드의 이음매 부분은 중앙부분보다도 많게 나무못이나 압정을 사용한다.

3) 무늬나 엠보스의 방향에 대하여 유의할 점 (Butt Joint의 경우)

- 특정 타입의 경우 필름의 재단 위치에 따라 맞대는 부분의 좌우의 색의농도가 극단적으로 다를 수 있기 때문에 사전에 재단 위치나 필름 부착 방향에 주의한다.

- 엠보에는 미묘한 방향성이 있다. 그 때문에 역방향으로 바른 경우 광선의 가감으로 색이 다르게 보일 수 있으므로 주의한다.

4. 청소와 보양.

4.1 오염이 되었을 경우, 최대한 빨리 제거한다.

4.2 오염이 미미할 경우에는 물이나 중성세제를 부드러운 천이나 스폰지에 묻혀 제거한다.

4.3 오염이 심할 경우에는 이소프로필 알코올(IPA) 을 사용하여 제거한후, 물로 다시 한번 닦아낸다.

4.4 필름의 시공후 건축주에게 인수되기전에 사무집기류의 이동 등으로 필름표면의 손상이 예상되는 경우에는 반드시 보호대를 설치하여야 한다.

■ 라인형 타공흡음판넬 공사

1. 일반사항

1.1. 흡음공사 중 최종 마감재로 사용되는 수장 목재인 음향유공보드 제품에 한하여 적용한다.

1.2. 본 공사는 최종 마감공정 이므로 세밀한 공정계획을 세워 진행하여야 하며, 시공사는 시공 전 줄눈나누기 등 Shop Drawing을 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.3. 견본시공

1.3.1 견본제출

제조사 또는 공급자는 음향유공보드 견본을 감리자에게 제출하도록 한다.

1.3.2 시공 상세도면 제출 : 시공사는 현장검측을 기준으로 한 설계도면을 제출하여 사전 승인을 득한다.

① 벽체의 줄눈나누기도(圖) 및 맞추는 방법

② 줄눈, 귀퉁이, 경계면의 마무리 상세도

③ 각종 기기류와의 접속부 처리

④ 실별, 벽면별 입면도

⑤ 기타 감리자가 필요하다고 판단되는 상세도

1.4. 운반, 보관 및 취급

1.4.1 모든 재료는 시공공정에 지장이 없도록 현장에 반입되어야 하며 반입시에는 제조사의 상호, 상표, 생산 일자등이 표시된 채로 반입되어 검수를 받도록 한다.

1.4.2 우천(雨天) 시 제품의 상, 하차를 금지한다.

1.4.3 음향유공보드의 취급은 모서리의 손상, 흡집, 표면의 훼손, 오염이 없도록 조심해서 공급하여야 하며 직사광선은 피하고, 습기가 차지 않도록 상대습도 60%이하의 통풍, 환기가 잘되는 실내에 저장, 관리 하여야 한다.

1.4.4 음향 유공보드는 시공할 장소의 온도, 습도와 동일한 조건의 실내에서 48시간 이상 저장, 경과시켜야 한다.

1.4.5 음향유공보드와 부속물들은 물이나 습기의 영향을 받지 않는 실내의 벽면으로부터 1M이상 이격 시키고 바닥에 팔레트 등의 깔판을 설치한 후 수평으로 보관하고 절대 중량물 밑에 적재되지 않도록 하여야 한다.

1.4.6 운반시에는 절대로 갈고리등을 사용해서는 안 된다.

1.4.7 시공 후 잉여자재는 비닐로 보양 하여 C, E항의 요령대로 보관하도록 한다.

1.5. 유지관리(예비품)

음향유공보드에 대한 동일 제품(예비품)을 발주처에서 정하는 물량만큼 지급하도록 한다. 예비품의 물양은 타공정과 비교하여 합리적으로 결정하되 단 발주자가 원하지 않을 때에는 적용하지 않는 것으로 한다(예비품 별도 견적)

2. 제품

2.1. 재료

2.1.1 구조재 : 국제규격 E1에 해당하는 MDF(중밀도 목재섬유판)로 이루어져 있다.

2.1.2 모든 제품은 포장된 채 반입되어야 하며, 제조사의 식별이 가능해야 한다.

2.1.3 구  조 : 요구되는 흡음성능(Absorption)에 알맞게 가공되어 있으며, 세부구조는 다음과 같다.

2L-Perforation(천공) : 저음역대(Low Frequency)와 고음역대(High Frequency)에서 흡음율이 우수하다.

1) 전면의 Slit Line과 뒷면의 구멍들은 뛰어난 의장성과  전주파수대역(Broad Band)에서 안정된 흡음성능을 갖게 한다.

2) 전주파수 대역에서 우수한 흡음율이 필요한 공간(강당, 관람집회시설 등)에 적합하다.

3) 벽면, 천정에 적합한 Type과 형태에 따라 달라지는 세부내용은 SPECIFICATION을 참조한다.

3L-Perforation(천공) : 중음역대(Mid Frequency)와 고음역대(High Frequency)에서 흡음율이 우수하다.

1) 전면과 뒷면의 서로 다른 구멍들의 조합은 필요에 따라 목표주파수 대역의 흡음력 조절이 가능하다.

2) 필요에 따라 흡음율을 조절해야 하는 경우에 적합하다.

3) 벽면, 천정에 적합한 Type과 형태에 따라 달라지는 세부내용은 SPECIFICATION을 참조한다.

2L-Perforation                       3L-Perforation

2.1.4 표면마감 : 각종 천연무늬목, 인테리어 필름, 주문 색상의 Painting이 가능하다.

2.1.5 Core material(MDF)의 규격

1) 흡음률        : NRC 50 이상

2) 밀도          : 720kg/㎥

3) 휨강도        : 280kg

4) 박리강도      : 7kg

5) 나사못 유지력 : 평면(Face) 110kg / 단면/(Edge) 85kg

6) 허용오차      : 길이1M당 ±1mm

3. 설치 및 시공

3.1. 작업준비

3.1.1 시공에 앞서 바탕면을 점검하여 작업에 지장이 없도록 한다.

3.1.2 재료 및 공법에 따라서는 시공시의 온도, 습도에 따라 영향을 받을 수 있으므로 이와 같은 영향이 예상되는 경우에는 감리자와 협의 대책을 마련한다.

3.1.3 실내온도가 5℃이하로 될 염려가 있을 때에는 난방등의 조치를 취한다.

3.1.4 경량철공 천정틀의 경우 고정용 인서트 및 벽, 보 밑의 인서트가 달대볼트의 고정에 지장이 없는가를 확인해야 한다.

3.2. 보호조치

3.2.1 접착제등을 사용하는 곳은 접착제가 경화 될 때까지 타 공정에 의한 유해한 충격이나 진동을 받지 않도록 한다.

3.2.2 기계, 전기류 등의 기시공부분에 대한 파손등에 주의해야 하며, 작업 중 발생하는 분진등의 오물이 기계, 전기류 등의 설비부품 등에 끼어들지 않도록 보호 보양 등의 조치를 취하여야 한다.

3.3. 구조틀 :본 항은 제조사의 규격 System(구조틀)을 적용하지 않는 경우에 한한다.

3.3.1 목구조틀 :

1) 공사에 적용되는 목재는 건축 일반 시방서에 따라 선정한다.

2) 수직재의 간격은 도면에 준한다.

3) 음향유공판 취부되는 목구조틀의 면은 평탄하게 하고, 그렇지 않을 경우에는 면 다듬기를 하여야 고른 표면을 얻을 수 있다.

4) Plank로 취부하는 경우 첫번째 쪽매를 정확하게 취부하여 기준선을 수평하게 한다.

5) 벽체틀의 허용오차 : 길이 3M당 ±1mm

3.4. 취부

3.4.1 음향유공판재 Tongue(숫놈)과 Groove(암놈)로 구성되는 제혀쪽매 맞춤방식으로 시공된다.

1) 절대로 표면에 타카핀으로 고정해서는 안되며 반드시 제혀 부위를 타카핀으로 고정한다.

2) 각종 점검구, 등기구의 위치는 사전체 Shop Drawing을 통하여 승인되어야 한다.

3.4.2 이음매

1) 목재면의 수축과 팽창을 고려하여 Panel의 접합 시에는 약2mm 이격 시켜 이음매를 형성해 주어야 한다.

2) 실내의 상대습도가 70% 이상인 공간은 설치장소로서 부적합하며 이런 경우 전문업체의 기술지원을 받아야 한다.

■ 수장바닥재 공사

1 준비사항

1.1 오염물질은 완전히 제거하며 흙, 먼지 등은 깨끗이 청소한다. 바탕면은 습도4.5% 이내의 건조 상태가 되도록 하고, 바닥면에 균열이 있거나 파인 부분은 충진재로 평탄하게 메워야 한다.

1) 도면 또는 담당원의 지시에 따라 깔기 방향 및 패턴을 설정하고, 특히 문꼴옆, 기둥 모양에 따라 잘라내 붙이는 부분에는 틈이 없도록 한다.

2) 접착제를 바탕면에 고르게 펼쳐 바를 때에는 온통 바름으로 하며 두드러지거나 턱지지 않게 한다.

3) 붙일 때 실온이 낮아 시공에 지장을 줄 우려가 있다면, 적절한 방법으로 난방하여 시공한다.

4) 시공 시 실내온도는 20℃ 이상을 기준으로 하며 20℃ 이하의 경우는 난방 후 붙여야 한다.

5) 타일을 붙일 때는 접착제를 바탕 전면에 고루 도포한 후 접착제가 약간 끈적 거릴 때 기준선에서부터 붙이기 시작한다.

2. 재료 별 시공방법

2.1.  데코타일 바닥재

2.2.1 시공 전 바닥 정리

1) 난방이 가능한 장소(주택용)는 필히 바닥에 난방을 실시하고 난방이 되지 않았을 경우에는 충분한 양생기간을 확보하여 습기를 제거해야 한다(4.5% 이하)

2) 특히 타일 시공에 있어서는 바닥의 요철, 굴곡이 없는 매끄럽고 평활한 상태가 요구되며, 전면 접착이므로 표면 모르타르의 강도가 충분해야 한다.

3) 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 크랙 보수제로 반드시 보수해야 한다.

4) 바닥 오염물질은 제품 표면으로 전이되므로 반드시 제거해야 한다.

2.2.2 시공 전 환경 점검

1) 시공현장은 상온 18oC를 유지해야 하며 10oC 이하일 때는 시공을 피해야 한다.

2) 시공할 제품과 접착제는 시공 장소에 적어도 1일 이상 상온을 유지, 보관한 후 시공해야 하며 시공 후 48시간 이내에는 바닥 난방 가동을 금지해야 한  다.

3) 접착제가 완전히 경화되기 전 바닥에 급격한 온도 변화를 주면 제품의 치수 변화 등으로 가장자리가 들뜨는 현상이 발생하므로 유의한다.

2.2.3 제품 확인 및 중심선 설치

시공할 제품이 동일 LOT인가를 확인하여 동일 LOT끼리 시공한다(생산일자 및 이색구분 표시, 박스 A, B, C, D, E를 보고 동일 LOT를 구분함).

2.2.4 접착제 도포

1) 제품의 안착을 위하여 시공 전 충분히 숨죽임한 후 시공한다.

2) 중심선 설치로 4등분된 면적 중 시공 순서를 결정, 한 면(1/4)에 접착제를 도포한다.

3) 양 가장자리 부분은 마무리 재단 시 소요되는 시간이 많으므로 접착제를 별도로 도포한다.

4) 접착제는 가사 시간 및 작업 속도를 고려하여 적당 면적만 도포한다.

5) 접착제는 반드시 당사 지정 접착제를 사용한다.

6) 접착제 도포는 반드시 당사 지정 표준 헤라를 사용해야 한다(접착제 도포양은 1.1~1.3kg/평이 표준 사용량임)

2.2.5 시공 시작

1) 접착제가 도포된 부분의 중심선에서 L자 형태로 진행하며 타일의 배열은 지그재그로 시공하여 나간다.

2) 접착제 도포 후 오픈 타임을 반드시 확인한 다음 중심선에서부터 제품을 붙여 나간다.

3) 시공 진행 및 시공 후 손과 발로 충분히 제품 가장 자리에 압착을 가하여 들뜸 현상이 없도록 마무리한다.

2.2.6 벽면 재단(마무리)

1) 벽면 재단 시는 제품을 벽면으로부터 1mm 정도 작게 재단하여 자연스럽게 들어가도록 한다(절대로 강제로 끼워 넣어서는 안 된다).

2) 특히 벽면 시공은 충분한 압착을 반복하여 완전히 접착 시공한다.

2.2.7 시공 확산

1) 상기 내용과 동일한 방법으로 한 부분씩 시공한다.

2) 시공이 완료되면 반드시 50kg 이상의 롤러를 사용하여 전체를 압착해야 들뜸 하자를 방지할 수 있다.

■ 건축음향 내장공사

1. 시공요망

본 시방서는 음향적인 측면을 위주로 서술한 것으로 여기에 표기되지 않은 사항은 일반 건축시방에 준한다. 마감재와 하지에 사용되는 모든 자재는 별도표기가 없어도 방부, 방염처리된 것을 사용한다. 시방의 내용에 일부자재의 제품명, 제품번호 등이 기재되어 있는 것은 품질의 중요성을 표시한 것으로 이것과 동등 또는 이상인 제품이어야 한다.

2. 시공의 수순

모든 음향공사는 아래의 FLOWCHART와 같은 수순으로 진행한다.

- 시공도작성의 수순 -	- 시공 수순 -

3. 각 부분의 음향시방

3.1. 흡음 목재틀 구성(벽체)

가. 적용장소 : 서울신문 스튜디오

나. 주요자재 : 미송목재 45x45, 폴리에스터 32K 50T

미송목재 30x30, 폴리에스터 32K 25T

다. 자재사양

￭ PE흡음재 : 50T 32K

재료	규 격 (mm)	두께(mm)	밀도(㎏/㎥)
POLYESTER FIBER 100%	1000*2000, 1000*1000 및 주문자 규격	50/25	32

￭ 유성 코킹재(SR202 동등이상) 제품을 사용한다.

라. 시공요령

• FLOOR 콘크리트위 흡음목재틀 먹매김을 한다.

• 목재틀은 45x45 미송각재로 @600x600으로 구성한다.

• 목재틀은 30x30 미송각재로 @450x450으로 구성한다.(일부구간)

• 흡음재는 미송목재틀 사이에 충진한다.

3.2 라인형 타공패널 설치 공사

가. 주요자재 : 라인형타공흡음패널 12T(인테리어 필름)

나. 시공요령

• 라인형 타공판을 가능한 한 원래SIZE로 작은 부분이 생기지 않도록 분할하고 틈이 생기지 않도록 충분히 주의해서 중앙@300, 주위@200정도 접착제와 TACKER로 엇갈리도록 고정한다.

• 어쩔 수없이 생긴 틈새, CONNER, 바닥(천장)의 접촉부, 설비의 관통부분은 각자의 처리 방법에 따라 유성코킹한다.

3.3 신규 호리존트

가. 주요자재 : 미송각재 45x45, 폴리에스터 32K 50T, 내수합판 띠장,

합판 4.8T 3P, 광목천 #20, 올퍼티 2회, 지정 도장 3회

나. 시공요령

￭  FLOOR 콘크리트 위 신규벽체 먹매김을 한다.

￭  본 프로젝트는 신규 흡음벽체와 신규 호리존트 벽체로 나뉜다.

￭  미송각재 45x45로 곡선형 벽체, 수평 벽체 구조틀을 제작 설치한다.

￭  흡음재는 목재 구조틀 사이에 충진 한다.

￭  12T 내수합판 띠장은 4.8T(1200x2400)합판취부를 고려하여 305간격으로 수평으로 붙인다.

￭  4.8T 합판을 본드와 타카핀을 이용하여 띠장에 붙인다.

￭  어쩔 수없이 생긴 틈새, CONNER, 바닥(천장)의 접촉부, 설비의 관통부분은 각자의 처리 방법에 따라 유성코킹 한다.

￭  광목천#20을 목공용 본드를 이용하여 합판 면에 붙인다.

￭  광목천#20위에 올퍼티 2회 후 지정 도장 3회 한다.

3.4 폴리에스터 흡음재 격자 넣기

3.4.1. 일반 사항

￭  소음 및 진동으로 전파되는 공기 전달음이 외부로 전달되지 않도록 격리하여 실내를 정숙하게 유지 하는데 목적이 있다.

￭  폴리에스터 재질로 인체에 무해하며 작업시 작업자에게 보호장비 없이 작업할 수 있다는 장점이 있다.

￭  재활용이 가능하고 환경친화적인 제품으로 우수한 흡음 및 단열성을 지니고 있다.

3.4.2 재 료

가. 표기된 재료나 규격은 본 시방서에 명기된 자재 및 규격을 사용함을 우선으로 한다. 국산 자재 및 규격이 없는 경우에는 그와 동등한 외국재료와 규격을 사용할 수 있다.

나. 재질

1) Polyester 100% Fiber를 소재로한 흡음단열재

2) 난연, 방염성 직물로 표면 마감처리한 제품

다. 규격 및 성능

폴리에스터 흡음재는 폴리에스터 원사를 겹면 상태로 쌓아 원하는 밀도 및 두께로 열압축하여 판넬 상태로 만든 제품입니다.

1) 규격

품 목	재 질	규 격	비 고
폴리에스터 흡음재	POLYESTER 100%	24K~100K, 5mm~100mm

2) 성능

평균 흡음율이 KS F 2805(잔향실내의 흡음율 측정 방법)에 의한 측정결과 평균흡음율(NRC)이 0.75이상 제품

구 분	PE 흡음재
제조방법	POLYESTER를 열압착하여 제조
재질	POLYESTER 유기질
흡음율(50T)	NRC=0.75~0.84
밀도	24K~100K
두께	5mm~100mm
열전도율	0.029~0.039Kcal/m.h℃
특징	폴리에스터 소재로 인체에 무해하며 작업 시 별도의 보호 장비 없이 간단히 시공가능하며 자기소화성과 불꽃을 내지 않는 자재로 시공 후 반영구적으로 사용가능하며 강당, 음악실, 스튜디오등 다양하게 적용할 수 있다.

라. 제품특성

1) 재활용/환경 : 재사용 및 소각이 용이하고 미립자 발생이 없어 환경친화적

2) 취급/시공 용이성 : 운반 및 취급 시 제품 손상이 없고 보호 장구가 필요없어 작업이 용이.

3) 인체 유해성 : 이미 의복용 소재로 널리 사용 중 이며 인체에 무해.

4) 배수/흡수성 : 인장강도와 결합력이 우수하며, 배수시간이 짧고 변화가 없이 흡음성이 유지됨.

5) 내열성 : 유기물질로 자기 소화성과 불꽃을 내지 않으며 약 260˚C이상에서 형태가 변함.

6) 내후성 : 공기 중에 장시간 노출되어도 결합력이 강해 풍화가 되지 않음.

3.5 광목천 도배

3.5.1. 일반 사항

가. 재 료

1) 재료 규격

표기된 재료나 규격은 본 시방서에 명기된 자재 및 규격을 사용함을 우선으로 한다. 국산 자재 및 규격이 없는 경우에는 그와 동등한 외국재료와 규격을 사용할 수 있다.

2) 자재 품질

본 절 시방서에 표기된 자재를 사용하거나 또는 이와 동등이상의 자재를 사용할 수 있다.

3) 제품 자료

본 절에서 요구하는 제품에 대하여 완전한 제품 시방서 및 설치 지침을 포함한 제조업체가 발행하는 인쇄된 설명서를 제출한다.

4) 자격 입증 자료

“품질 보증” 조항에 따라 업체 및 작업자에 대한 자격입증 서류를 제출한다. 자격 입증서류에는 시공을 완료한 공사명과 주소, 설계자와 발주자의 주소 그리고 관련 정보가 기재 되어 있어야 한다.

나. 품질 보증

1) 일반 사항

품질 시방서에 기록된 사항, 검사기록 제출철차, 시험성적서, 각종 증명서 및 발주자의 품질 계획서를 포함하는 발주자 품질 보증 시스템에 명시된 모든 요구 사항에 따른다.

2) 공급원 제한

자재에 대하여 충분한 물량을 보유하고 있어, 균일한 재질과 특성을 지닌 제품을, 공사가 지연되지 않게 공급 할 수 있는 제조업체의 제품을 공급한다.

3) 설치자 자격

설치 업체는 본 공사에 지시된 것과 유사한 설계와 재료를 사용하여 공사를 3년이상 시공한 경험이 있는 업체이어야 한다.

4) 공사전 협의

본 공사를 위한 모든 작업 및 품질 관리를 절차서를 검토하고, 모든 관련 공사를 조정하기 위해, 본 시방서에 따라 시공전 회의를 계획하고 시행한다. 발주자 대리인을 포함한, 모든 회의 참석자에게 작성된 회의록을 배부한다.

3.5.2. 재  료

가. 특  징

1) 생산공정

원재료인 광목 원사를 직조하여 Hot Pot에 의한 나염을 통하여 Dry oven에서 완전 건조시킨다.  2차 가공인 분진 방지제를 도포하고 BINDER와 부직포를 직조물에 열접착 하여 완성 제품화 한다.

2) 표면마감성

최종 마감재로서 어떠한 이중마감이 필요없으며, 마감상태는 미려한 색상과 Fabric이 지니고 있는 잔잔한 표면 상태를 표출한다.

3) 내 구 성

특수 BINDER를 사용하여 FABRIC과 부직포를 열처리함으로써 거의 영구적으로 사용할 수 있다.

4) 가 공 성

칼이나 가위를 사용하여 쉽게 절단할 수 있으며 모체와의 부착성도 쉽다.

5) 흡 습 성

물과 직접 접촉되지 않는 부분에는 어느 장소에나 사용할 수 있으나, 내구성 보전을 위하여 습도 85% 이하가 적당하다.

6) 난 연 성

열처리에 의한 난연처리 가능

3.6 패브릭 판넬

3.6.1. 일반사항

가. 참조규격

BELLA 계열

나. 제출물 및 시공계획서

1) 제품자료

패브릭에 대한 제조업자의 제품자료를 제출하여야 한다.

2) 세부공정계획서

3) 시공상태 검측계획서

다. 견본

제품견본을 제출하여 재질별 색상, 무늬, 마무리, 치수 등에 관해 감독관의 승인을 받아야 한다.

라. 환경요구사항

도배공사를 시작하기 72시간 전부터 시공 후 48시간이 경과할 때까지의 시공장소의 주위기온이 5℃ 이상 유지되도록 한다.

3.6.2. 재료

1) 패브릭

FABRIC 재질은 XOREL, 또는 POLYESTER 에 준하며, 방염 후에도 원단에 오염이나 변색, 탈색이 없는 제품이어야 하며, 품질, 색상, 무늬 등은 견본을 제출하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 풀 및 접착제

￭  종이, 천, 붙임용 풀은 공인 강력접착제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

￭  정벌붙임, 정벌밑붙임 또는 창호지에 쓰이는 풀은 백색 맑은 풀로 한다.

3.6.3. 시공

FABRICS PANAL 시공

1) 타공흡음판넬을 패널 치수대로 재단을 한다.

2) FABRIC은 패널 크기보다 위,아래 시접부분의 여유분 20cm 이상을 주어서 재단을 한다.

3) 타공흡음판넬에 접착제를 고루 바른후 롤러를 이용해 전면에 고르게 도포를 한다

4) 접착제의 수분이 어느정도 (약 2-3분) 증발하면 재단한 원단을 타공 흡음 판넬에 올리고 접착하고 같은 크기의 판넬로 눌러놓는다.

5) 이때 원단과 타공흡음판넬 사이에 기포가 고여있을 시 기포를 제거한다.

6) 패널의 양이 많을 경우 원단을 접착시킨 패널판을 12시간 정도 보관하여 접착력을 최대한 높이도록 한다.

7) 패널의 뒷면에는 접합면적이 적으므로 스프레이 본드를 사용하여 작업의 효율성을 높이도록 한다.

8) 완성된 패널을 벽면에 타카핀으로 고정시킨다.(목공용 본드 사용하지 말 것)

3.6.5 현장품질관리

시공상태확인

1) 바탕상태 검사

2) 압착상태 검사

3) 형태 및 색상 나누기 검사

2-4. 음향영상설비

1. 외함자재 및 기기결선

1.1. 외함의 두께 및 재질은 다음에 준한다.

1.1.1. CONSOLE DESK : 알루미늄 & STEEL & 목재

1.1.2. WALL BOX : 알루미늄 & STEEL 1.2T

1.2. CONSOLE DESK 및 WALL BOX

본 조정탁과 랙 주변기기를 삽입․장착하였을 때 조정이 쉽게 설계 및 제작되어야 한다.

1.3. 도 장

1.3.1. 방청 인산 피막처리를 행한 다음 광명한 2회 도장 후 고급 에나멜 3회 소부 도장으로 마감한다.

1.3.2. 도장 색상은 제작 전 감독관의 승인을 득한 후 도장토록 한다.

1.4. 기기 결선

1.4.1. 전원에 관련된 배선은 +/-를 구분하여 배선되어야 한다.

1.4.2. 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색상이 구별되어야 한다.

1.4.3. 배선 연결부분에 하자가 발생하지 않도록 미리 전선을 끼워 납땜하여야 한다.

1.5. 각 판넬에 사용하는 계전기

1.5.1. 각 판넬에 사용되는 계전기는 승인된 계전기를 사용하여야 하며, 모든 계전기 접점은 반드시 쌍단자의 구조로 되어야 한다.

1.5.2. 계전기 한 개의 접점에서 방송실 내부의 부하와 외부의 부하가 동시에 분담하여서는 안된다.

1.6. 인쇄 회로용 기판

1.6.1. 모든 P.C.B는 공용되는 부품의 기호와 심벌로 실크 인쇄하여야 한다.

1.6.2. 기판의 접속은 착/탈이 용이하도록 PCB CONNECTOR를 사용하여야 한다.

1.6.3. P.C.B CONNECTOR PIN 및 PCB의 접촉부는 장시일이 지나도 변색 및 변질이 되지 않도록 특수처리 하여야 한다.

1.7. 기타사항

1.7.1. 각 조작 스위치는 허용전류의 3배 이상의 제품으로 최상급의 것으로 사용한다.

1.7.2. 각 RACK CABINET의 입․출력 배선은 PVC 닥트로 마감처리 한다.

1.7.3. 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금된 것으로 스프링과 평와샤를 사용한다.

1.7.4. 외부의 결선용 단자는 ㉿제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

1.7.5. 기기 설치에 사용되는 모든 자재는 최신품으로서 특이 사항이 없는 한 ㉿ 규격품을 사용하여야 한다.

1.7.6. ㉿표시가 없는 자재는 전기 사업법에 의해 형식 승인을 득한(전) 표시품 이거나 공산품 관리법에 의해 품질 검사에 합격한(품) 표시품을 사용하여야 하고 기타의 자재는 담당 부서의 검사에 합격한 자재를 사용하여야 한다.

3. 기기내역

번호	품 명	규격	단위	수량	비고
1	CINEMA CAMERA BODY		EA	3
2	CAMERA PROTECTION CAGE		EA	3
3	CAMERA BATTERY		EA	10
4	CFexpress MEMORY		EA	6
5	Cfexpress READER		EA	2
6	TELEPHOTO LENZ	FE 50-150mm F2 GM	EA	1
7	OPTICAL LENZ	FE 12-24mm F2.8 GM	EA	1
8	STANDARD LENZ	FE 28-70mm F2 GM	EA	1
9	STANDARD LENZ	FE 50mm F1.2 GM	EA	1
10	WIRELESS MICROPHONE		EA	2
11	CAMCORDER		EA	1
12	CAMCORDER BATTERY		EA	2
13	MULTI INTERFACE SHOE ADAPTOR		EA	2
14	TOP HAND GRIP		EA	3
15	LAPTOP		EA	1
16	DRONE		EA	1
17	ACTION CAM		EA	1
18	ACTION CAM		EA	1
19	PTZ CAMERA		EA	3
20	PTZ CAMERA REMOTE CONTROLLER		EA	1
21	NETWORK SWITCH HUB		EA	1
22	CAMERA TRIPOD		EA	3
23	TRIPOD DOLLY		EA	3
24	VIDEO SWITCHER		EA	1
25	MULTI VEIW MONITOR		EA	1
26	GPI and Tally Interface		EA	1
27	MINI CONVERTER	VIDEO SYNC GENERATOR	EA	1
28	VIDEO RECORDER		EA	3
29	SSD MEMORY		EA	6
30	VIDEO STREAMING		EA	2
31	RACK SHELF		EA	1
32	DESK TOP		EA	2
33	PCIe CAPTURE and PLAY CARD		EA	2
34	LED MONITOR		EA	1
35	MONITOR ARM		EA	2
36	KEYBOARD & MOUSE		SET	1
37	LIVE PRODUCTION SOFTWARE		EA	1
38	PRESENTATION SOFTWARE		EA	1
39	DIGITAL AUDIO MIXER		EA	1
40	AUDIO INTERFACE		EA	1
41	GOOSENECK MICROPHONE		EA	1
42	DYNAMIC MICROPHONE		EA	5
43	HEADPHONE		EA	1
44	UHD LCD MONITOR	43" VA PANEL	EA	3
45	LCD MONITOR STAND	REMOVABLE	EA	3
46	12G SDI CONVERTOR	12G SDI to HDMI	EA	4
47	MONITOR SPEAKER	8" 2-WAY, POWERED	EA	4
48	MONITOR SPEAKER STAND	STEEL	PAIR	1
49	SEQUENTIAL AC POWER SUPPLY	C13 TYPE	EA	2
50	VIDEO TALLY CONTROL UNIT		EA	1
51	ONAIR DISPLAY LAMP PANEL		EA	2
52	CONSOLE DESK	7BAY, 도면참조	EA	1
53	WALL PANEL	STEEL, 도면참조	EA	1
54	VIDEO CABLE	12GHz,16AWG, 75Ohm, L-300M	EA	1
55	AUDIO CABLE	26AWG, 2Cores+Shield, L-300M	EA	1
56	UTP CABLE	CAT.6, L-300M	EA	1

4. 기기사양

1. CINEMA LINE CAMERA BOD

1) 기능

본 기기는 촬영 성능을 유지하면서 편의성을 개선한 모델입니다. 풀프레임 센서를 통해 4K 120p 영상과 S-Cinetone의 영화적 색감을 구현하며, 업그레이드된 236만 도트 LCD로 더욱 선명한 모니터링이 가능합니다. 내장 냉각 팬으로 발열 제어가 우수하고 XLR 핸들을 통한 전문 오디오 확장이 용이하여, 고성능과 기동성을 동시에 갖춘 시네마 카메라입니다.

2) 기기특성

센서: 1,210만화소풀프레임Exmor R CMOS

프로세서: BIONZ XR

감도(ISO): 상용ISO 80-102,400 (확장시최대409,600) / 듀얼베이스ISO 지원

영상기록:

4K UHD 최대120p / FHD 최대240p

10-bit 4:2:2 내부기록(XAVC S, S-I, HS)

HDMI 출력시16-bit RAW 지원

다이내믹레인지: 15스탑이상(S-Log3 기준)

모니터: 3.0형스위블터치LCD (236만도트, 고해상도업그레이드)

손떨림보정: 바디내장5축손떨림보정+ 액티브모드

냉각: 내장냉각팬탑재(무제한녹화지원)

저장매체: 듀얼슬롯(CFexpress Type A / SDXC 겸용)

무게: 약640g (본체만) / 약715g (배터리및메모리포함)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

2. CAMERA PROTECTION CAGE

1) 기능

본 기기는 F22 퀵 릴리즈 시스템의 핵심 부품인 1/4인치 카메라 고정용 나사로, 카메라 바디나 케이지를 플레이트에 견고하게 결합하는 역할을 합니다. 고품질 스테인리스 스틸 소재로 제작되어 부식과 마모에 강하며, 슬롯형 헤드 설계를 통해 렌치나 동전만으로도 간편하고 단단한 체결이 가능합니다.

2) 기기특성

재질: 고강도알루미늄

합금무게: 210g~215.6g

호환기종: 소니FX3, FX30

인터페이스(확장성):

퀵릴리즈: F22, F38, F50 시스템과호환

나사홀: 다수의1/4"-20 및3/8"-16 스레드제공

기타: 콜드슈마운트, 손목스트랩슬롯

구성품: 케이지본체, 1/4" 고정나사, 육각렌치, 동전형드라이버

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

3. CAMERA BATTERY

1) 기능

본 기기는 2,280mAh의 대용량을 갖춘 리튬 이온 배터리로, 기존 모델 대비 약 2배 이상의 촬영 시간을 제공하여 장시간 영상 및 사진 촬영에 최적화되어 있습니다.

2) 기기특성

유형: 충전식리튬이온배터리

주요 기술: 인포리튬(InfoLITHIUM) 지원 (1% 단위 잔량 표시)

용량: 2,280mAh (16.4Wh)

출력전압: DC 7.2V

최대전압: DC 8.4V

크기: 38.7 x 22.7 x 51.7mm

무게: 83g

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

4. CFexpress MEMORY

1) 기능

본 기기는 480GB 용량의 CFexpress Type A 메모리 카드로, 최대 읽기 800MB/s와 쓰기 700MB/s의 초고속 성능을 통해 4K 120p와 같은 고비트레이트 영상 촬영에 최적화되어 있습니다. VPG400 인증을 받아 끊김 없는 안정적인 녹화를 보장하며, 일반적인 규격보다 훨씬 강한 굽힘·낙하 내구성과 IP57 등급의 방수·방진 성능을 갖춰 거친 촬영 환경에서도 데이터를 안전하게 보호합니다. SD 카드 수준의 작은 크기에 시네마급 성능을 담아내어, FX3A와 같은 고성능 기기의 잠재력을 최대한 끌어올리는 핵심 저장 매체입니다.

2) 기기특성

용량: 480GB

인터페이스: PCIe Gen3 x1

최대속도: 읽기800MB/s, 쓰기700MB/s

최저지속쓰기속도: 400MB/s (VPG400 인증)

내구성: TOUGH 시리즈(IP57 방수/방진, 7.5m 낙하방지, 150뉴턴굽힘강도)

크기/무게: 20.0 x 28.0 x 2.8mm / 약3g

지원소프트웨어: Memory Card File Rescue (데이터복구), Media Scan Utility (상태점검)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

5. Cfexpress READER

1) 기능

본 기기는 CFexpress Type A 및 SD 메모리 카드를 위한 차세대 고속 리더기로, 대용량 영상 데이터를 신속하게 PC로 전송장비입니다.

2) 기기특성

인터페이스: USB 3.2 Gen 2x2 (최대20Gbps 전송속도지원)

지원슬롯: 듀얼슬롯(CFexpress Type A / SD UHS-II/UHS-I 겸용)

커넥터규격: USB Type-C

전송속도: 소니CFexpress Type A 카드사용시최대약800MB/s

크기: 64.0 x 22.0 x 100.0 mm

무게: 130g

구성품: 본체, USB-C to USB-C 케이블, USB-C to USB-A 케이블

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

6. TELEPHOTO LENZ

1) 기능

본 기기는 F1.2의 밝은 조리개와 XA 렌즈를 통해 압도적인 보케와 초고해상도를 동시에 구현하며, 저조도에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 4개의 XD 리니어 모터가 탑재되어 영상 촬영 시 빠르고 정밀한 무소음 AF를 지원하며, 클릭 스위치와 선형 응답 MF 등 영상 특화 설계를 갖춰 전문적인 수동 조작까지 용이합니다.

2) 기기특성

초점거리: 50mm (풀프레임대응)

최대조리개: F1.2 (최소F16)

렌즈구성: 10군14매(XA 렌즈3매포함)

최단촬영거리: 0.4m

필터구경: 72mm

무게: 약778g

특수기능: 나노AR 코팅II, 방진·방적, 불소코팅, 조리개링, 포커스홀드버튼(2개)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

7. OPTICAL LENZ

1) 기능

본 기기는 전 구간 F2.8 고정 조리개를 지원하는 세계 최광각 줌렌즈로, XA 렌즈와 나노 AR 코팅 II를 통해 12mm 초광각에서도 왜곡 없는 압도적인 해상력과 보케를 구현합니다. 4개의 XD 리니어 모터를 탑재해 영상 촬영 시에도 빠르고 정밀한 무소음 AF 성능을 발휘하며, 후면 필터 홀더와 방진·방적 설계를 갖춰 풍경, 건축, 광활한 영상 제작 등 전문적인 환경에서 최상의 퍼포먼스를 제공합니다.

2) 기기특성

초점거리: 12-24mm (풀프레임대응)

조리개: 최대F2.8 / 최소F22 (9매원형조리개)

렌즈구성: 14군17매(XA 렌즈3매, 비구면렌즈1매, Super ED 3매, ED 2매포함)

최단촬영거리: 0.28m

최대배율: 0.14배

필터규격: 전면장착불가(후면시트형필터홀더탑재)

크기(지름x길이): 97.6 x 137mm

무게: 847g

주요기능: XD 리니어모터(4개), 나노AR 코팅II, 방진·방적설계, 불소코팅

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

8. STANDARD LENZ

1) 기능

본 기기는 전 구간 F2.0의 밝은 조리개를 지원하는 프리미엄 표준 줌렌즈로, 단렌즈급의 배경 흐림과 압도적인 해상력을 하나의 렌즈로 구현합니다. 최신 XD 리니어 모터를 탑재해 영상 촬영 시에도 빠르고 정밀한 무소음 AF를 제공하며, 포커스 브리딩 억제와 조리개 클릭 스위치 등 영상 특화 설계를 갖춰 전문 제작 환경에 최적화되었습니다.

2) 기기특성

초점거리: 28-70mm (풀프레임대응)

조리개: 최대F2.0 / 최소F22 (11매원형조리개)

렌즈구성: 14군20매(XA 렌즈3매, Super ED 3매, ED 3매포함)

최단촬영거리: 0.38m (전구간)

최대배율: 0.23배

필터구경: 86mm

크기(지름x길이): 92.9 x 139.8mm

무게: 918g

주요기술: XD 리니어모터(4개), 나노AR 코팅II, 방진·방적, 조리개클릭스위치, 줌스무스조절스위치

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

9. STANDARD LENZ

1) 기능

본 기기는 F1.2의 매우 밝은 조리개와 XA 렌즈를 통해 압도적인 배경 흐림과 초고해상도를 동시에 구현하는 프리미엄 단렌즈입니다. 4개의 XD 리니어 모터를 탑재하여 영상 촬영 시 빠르고 정밀한 무소음 AF를 지원하며, 조리개 클릭 스위치와 선형 응답 MF 등 영상 특화 설계를 갖춰 전문적인 수동 조작까지 용이합니다.

2) 기기특성

초점거리: 50mm (풀프레임대응)

조리개: 최대F1.2 / 최소F16 (11매원형조리개)

렌즈구성: 10군14매(XA 렌즈3매포함)

최단촬영거리: 0.4m

최대배율: 0.17배

필터구경: 72mm

크기(지름x길이): 87 x 108mm

무게: 778g

주요기술: XD 리니어모터(4개), 나노AR 코팅II, 방진·방적설계, 불소코팅, 조리개클릭스위치

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

10. WIRELESS MICROPHONE

1) 기능

본 기기는 두 개의 송신기를 하나의 수신기로 동시에 운용할 수 있는 2채널 디지털 무선 마이크 패키지입니다. 고유의 디지털 오디오 처리 기술을 통해 탁월한 음질을 제공하며, NFC 동기화 기능을 지원하여 버튼 하나로 빠르고 안전한 채널 설정이 가능합니다

2) 기기특성

시스템구성: 2채널수신기+ 보디팩송신기2개

발신방식: 크리스털제어PLL 합성방식

주파수대역: 925.125MHz ~ 937.500MHz

오디오응답: 23Hz ~ 18kHz

신호대잡음비(S/N): 60dB

전원: 각유닛당AA 배터리2개사용또는USB Type-C 전원공급가능

배터리수명: 약4.5~6시간(알칼리배터리사용기준)

크기/무게:

수신기: 63 x 70 x 35mm / 159g

송신기: 63 x 82 x 20mm / 149g

주요기능: NFC 싱크, 자동채널설정, 디지털오디오인터페이스(MI 슈대응)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

11. CAMCORDER

1) 기    능

본 기기는 1.0형 CMOS 센서와 AI 기반 처리 장치를 탑재하여 정교한 피사체 추적과 4K 120p 고프레임률 촬영을 지원합니다. 광학 20배 줌 렌즈를 통해 폭넓은 화각을 제공하며, 소니 고유의 전자식 가변 ND 필터로 조리개 값을 유지하면서도 노출을 세밀하게 조절할 수 있습니다. 또한 12G-SDI, HDMI, IP 스트리밍(RTMP/SRT) 등 다양한 출력 포맷을 갖춰 방송 송출부터 실시간 라이브 중계까지 최적화된 워크플로우를 제공합니다.

2) 기기특성

센서: 1.0형(1인치) Exmor RS CMOS (적층형)

이미지프로세서: BIONZ XR 및AI 프로세싱유닛탑재

해상도및프레임:

4K UHD(3840x2160) 최대120p (S&Q 모드)

4K UHD 60p/50p/30p/24p 지원

렌즈성능: 광학20배줌(35mm 환산24-480mm), F2.8-F4.5오토포커스: 고밀도위상차AF 및AI 기반피사체인식

필터: 전자식가변ND 필터(1/4ND ~ 1/128ND)

영상기록: XAVC S, XAVC HS / 10-bit 4:2:2 지원

입출력단자: 12G-SDI, HDMI(Type-A), XLR 오디오(2채널), LAN 포트

네트워크: Wi-Fi(2.4/5GHz), RTMP/RTMPS/SRT 스트리밍지원무게: 약1.96kg (본체만)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

12. CAMCORDER BATTERY

1) 기능

본 기기는  97Wh의 고용량을 제공하는 리튬 이온 배터리로, 전문 캠코더에 장시간 안정적인 전원을 공급합니다. 배터리 상태를 카메라 뷰파인더로 실시간 확인할 수 있는 인포리튬(InfoLITHIUM) 기술이 탑재되어 효율적인 잔량 관리가 가능하며, 4단계의 LED 잔량 표시등을 통해 바디에 장착하지 않고도 남은 용량을 즉시 파악할 수 있습니다.

2) 기기특성

용량: 97Wh / 6,800mAh

공칭전압: 14.4V

충전전압: 16.4V

충전시간: 약210분(BC-U1A/U2A 충전기사용시)

잔량표시: 4단계LED 인디케이터및카메라뷰파인더내표시(InfoLITHIUM)

크기(가로x세로x깊이): 41.5 x 123.4 x 69.7mm

무게: 645g

작동온도: -20°C ~ +45°C

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

13. MULTI INTERFACE SHOE ADAPTOR

1) 기능

본 기기는 무선 마이크 수신기를 카메라의 멀티 인터페이스(MI) 슈에 연결해주는 전용 어댑터입니다. 이 어댑터를 사용하면 별도의 케이블 연결 없이도 오디오 신호를 카메라에 직접 디지털 방식으로 전송하여 노이즈를 최소화한 고음질 녹음이 가능합니다. 또한 카메라 본체에서 수신기로 전원을 공급할 수 있어 배터리 관리의 번거로움을 줄여주며, 카메라 전원과 연동되어 수신기가 자동으로 켜지고 꺼지는 등 촬영 편의성과 기동성을 극대화해 줍니다.

2) 기기특성

인터페이스: 멀티인터페이스(MI) 슈전용

지원오디오: 디지털오디오인터페이스지원(아날로그/디지털전환가능)

전원공급: 카메라바디를통해수신기(URX-P40/P41D)에전원공급

전원제어: 카메라전원On/Off와수신기전원연동

크기(가로x세로x깊이): 약34 x 35 x 65mm

무게: 약27g

주요특징: 케이블리스(Cable-free) 연결지원, 오디오설정카메라메뉴연동

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

14. TOP HAND GRIP

1) 기능

본 기기는 F22 퀵 릴리즈 시스템을 적용한 탑 핸들로, 별도의 도구 없이도 카메라 케이지에 1초 만에 신속하게 탈부착할 수 있는 뛰어난 기동성을 제공합니다. 인체공학적 설계와 고강도 알루미늄 및 미카르타 소재를 채택하여 장시간 로우 앵글 촬영 시에도 안정적인 그립감을 유지하며, 핸들 곳곳에 배치된 다수의 나사 홀과 ARRI 홀을 통해 모니터나 마이크 같은 외부 액세서리를 자유롭게 확장할 수 있어 전문적인 촬영 리그 구성에 최적화되어 있습니다.

2) 기기특성

재질: 고강도알루미늄합금(6061), 스테인리스스틸, 미카르타(Micarta)

장착규격: Falcam F22 퀵릴리즈인터페이스

확장인터페이스:

1/4"-20 나사홀(다수)

ARRI 위치고정용홀(3/8"-16 대응)

콜드슈마운트지원

크기: 약153.2 x 80 x 50 mm

무게: 약202.8g

색상: 모네그레이(Monet Gray)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

15. LAPTOP

1) 기    능

본 기기는 AI 7 350 프로세서와 RTX 5070 그래픽을 탑재하여 게임은 물론 인공지능 작업에 최적화된 고성능 게이밍 PC입니다. 32GB의 넉넉한 메모리와 1TB SSD를 통해 복잡한 영상 편집이나 고사양 게임 실행 시 끊김 없는 환경을 제공하며, Ryzen AI 전용 엔진을 활용해 화상 회의나 콘텐츠 제작 시 스마트한 자동 최적화 기능을 발휘합니다. 또한 레지온 특유의 강력한 리전 콜드프론트(Legion Coldfront) 냉각 시스템이 적용되어 장시간 고부하 작업 시에도 발열을 안정적으로 제어하며, 윈도우 11 홈이 기본 설치되어 구매 즉시 최신 보안 기능과 편의 기능을 사용할 수 있습니다.

2) 기기특성

프로세서: AMD Ryzen AI 7 350 (최신Zen 5 아키텍처및NPU 탑재)

그래픽: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU

메모리: 32GB DDR5

저장장치: 1TB NVMe PCIe Gen4 SSD

디스플레이: 16인치WQXGA(2560x1600), 165Hz/240Hz 고주사율, 100% sRGB 지원

운영체제: Windows 11 Home

냉각: 리전콜드프론트(Legion Coldfront) 하이브리드서멀시스템

연결성: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C(PD 지원), HDMI 2.1

무게: 2.3kg ~ 2.4kg 내외

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

16. DRONE

1) 기능

본 기기는  360도 전방위 장애물 감지 시스템과 강화된 프로펠러 가드를 통해 좁은 공간에서도 안전하고 자유로운 비행이 가능한 고성능 FPV 드론입니다. RC2 조종기와의 결합으로 지연 없는 정밀한 조작을 지원하며, 콤보에 포함된 추가 배터리와 충전 허브 덕분에 끊김 없는 장시간 비행이 가능합니다. 특히 고해상도 카메라와 강력한 손떨림 방지 기능을 갖춰 몰입감 넘치는 레이싱 영상이나 역동적인 시네마틱 결과물을 안정적으로 촬영할 수 있는 것이 특징입니다.

2) 기기특성

카메라: 1/1.3인치CMOS 센서(4K 60fps / 2.7K 120fps 지원)

비행성능: 360도전방위장애물감지센서탑재및일체형프로펠러가드

전송시스템: DJI O4 영상전송(최대13km~20km 전송거리지원)

조종기: DJI RC 2 (5.5인치FHD 고휘도디스플레이내장)

비행시간: 약18~23분(배터리1개당)

내장메모리: 32GB~64GB 내외

콤보구성: 기체, RC2 조종기, 인텔리전트배터리3개, 양방향충전허브, 숄더백등

무게: 400g~450g 내외(배터리포함)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

17. ACTION CAM

1) 기    능

본 기기는 최대 8K 해상도의 360도 촬영이 가능한 액션캠과 함께, 수중에서도 사각지대 없는 영상을 구현하는 인비져블 다이브 케이스가 포함된 패키지입니다. 특수 설계된 다이브 케이스는 수중 굴절을 완벽히 보정하여 스티칭 라인 없이 깨끗한 화면을 제공하며, 셀피스틱이 영상에서 자동으로 사라지는 효과를 통해 마치 제3자가 촬영해 주는 듯한 몰입감 넘치는 수중 시네마틱 영상을 만들어냅니다. 강력한 플로우 스테이트 손떨림 방지와 수심 50m 방수 성능을 갖춰 스쿠버 다이빙이나 프리다이빙 등 깊은 바닷속 탐험 기록에 최적화된 구성을 자랑합니다

2) 기기특성

해상도: 최대8K 30fps / 5.7K 60fps / 4K 100fps (360도촬영시)

방수성능:

본체만: 최대10m

다이브케이스장착시: 최대50m (IPX8 등급)

조리개및센서: F1.9 / 1/2인치CMOS 센서

배터리: 2,290mAh (8K 촬영시약75분, 5.7K 촬영시약135분사용가능)

디스플레이: 2.51인치코닝고릴라글래스터치스크린

손떨림방지: 6축플로우스테이트(FlowState) 및360도수평잠금

번들구성품: X4 본체, 인비져블다이브케이스, 114cm 인비져블셀피스틱, 렌즈캡, 부유식핸드그립등

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

18. ACTION CAM

1) 기능

본 기기는 최신 이미지 프로세싱 기술을 통해 더욱 향상된 4K/120fps 고해상도 영상과 자연스러운 색감을 구현하는 고성능 액션캠 패키지입니다. 전후면 듀얼 풀컬러 터치스크린을 탑재해 셀프 촬영과 설정 변경이 매우 간편하며, 3개의 배터리와 다기능 배터리 케이스가 포함되어 있어 장시간 야외 활동에도 전원 걱정 없이 촬영을 이어갈 수 있습니다. 특히 강화된 락스테디(RockSteady) 손떨림 방지와 영하의 온도에서도 안정적인 작동 성능을 갖춰, 스키나 서핑 등 극한의 스포츠 환경에서도 흔들림 없는 시네마틱 결과물을 만들어냅니다.

2) 기기특성

카메라: 1/1.3인치CMOS 센서(4K 120fps / 10-bit D-Log M 지원)

디스플레이: 전후면듀얼풀컬러터치스크린(고휘도OLED)

방수성능: 본체만최대20m (케이스미장착시)

배터리: 익스트림배터리플러스(최대4시간사용, 영하20도환경작동)

손떨림방지: RockSteady 4.0+, 360도HorizonSteady(수평잠금)

오디오: 3개마이크탑재(바람소리감소기술적용)

콤보구성: 기체, 익스트림배터리3개, 다기능배터리케이스, 1.5m 확장로드, 보호프레임등

연결성: Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.2, 마그네틱퀵릴리즈마운트

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

19. PTZ CAMERA

1) 기능

1인치 센서와 DIGIC DV7 프로세서를 통해 4K 60p 10bit 고화질 영상을 구현하는 플래그십 PTZ 카메라입니다. 15배 광학 줌과 인물의 눈·머리를 쫓는 정교한 듀얼 픽셀 AF를 갖췄으며, HDR 및 Canon Log 3 지원으로 풍부한 색감을 표현합니다. 또한 12G-SDI, HDMI, NDI 등 폭넓은 연결성을 바탕으로 방송 및 라이브 현장에서 강력한 성능을 발휘하며, 자동 추적과 크롭핑 같은 지능형 기능으로 제작 효율을 극대화합니다.

2) 기기특성

- 이미지 센서 : 1.0“ CMOS 센서

유효화소수 : 약 829만화소

- 해상도 : 4K60p (3840 x 2160), 4:2:2 10bit

- 줌 : 15x 광학줌, 30x 어드밴스드 줌 지원

영상 출력 : 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI 지원

셔터스피드 : 1/3 ～ 1/2000초

- 포커스 : 매뉴얼, AF 부스트MF, 컨티뉴어스 AF, 얼굴검출 AF, 추적AF

- 최저 조도 : 약 3lux

- 통신 제어 : LAN, WIFI, SERIAL, IR

- 외형 규격(W x H x D) : 200 x 269 x 208 mm

- 중량 : 4.4 kg

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

20. PTZ CAMERA REMOTE CONTROLLER

1) 기능

본 기기는 방송용 PTZ 카메라의 팬/틸트 및 줌을 제어해주는 카메라 전용 컨트롤러 및 터치스크린과 조이스틱이 탑재되어 편리하게 PTZ 카메라를 제어할 수 있다.

2) 기기특성

컨트롤 방식 : IP

최대 연결 카메라 수 : 200 (IP), 5 (Serial)

최대 프리셋 : 100

카메라 그룹 : 20

통신 시스템 : IPv4

스크린 : 7인치 터치 스크린

- 외형 규격(W x H x D) : 350 x 178 x 217 mm

- 중량 : 3.2 kg

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

21. NETWORK SWITCH HUB

1) 기능

본 기기는 스마트 관리형 스위치입니다. 24개의 기가비트 포트와 고속 업링크를 위한 4개의 SFP(광) 포트를 갖춰 안정적인 데이터 전송과 확장성을 제공하며, 직관적인 대시보드를 통해 전문 지식 없이도 손쉽게 네트워크를 설정하고 관리할 수 있습니다. 특히 강화된 보안 기능과 에너지 효율 기술을 탑재하여 안전하면서도 경제적인 네트워크 운영이 가능하며, 팬리스(Fanless) 디자인으로 소음 없이 조용한 사무 환경을 유지해 줍니다

2) 기기특성

포트구성: 24개의10/100/1000 기가비트이더넷포트+ 4개의기가비트SFP(광) 업링크포트

스위칭용량: 56Gbps

포워딩성능: 41.66Mpps (64바이트패킷기준)

프로세서및메모리: 800MHz ARM CPU, 512MB RAM, 256MB Flash

주요기능: 계층2(L2) 스위칭, 정적라우팅(L3), VLAN 지원, QoS, IPv6 관리

보안: IEEE 802.1X 포트보안, DoS 공격방지, ACL(액세스제어목록)

관리인터페이스: 웹UI(Cisco Business Dashboard), 모바일앱, CLI(커맨드라인)

물리적특성: 팬리스(Fanless) 디자인(무소음), 1U 랙장착가능

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

22. CAMERA TRIPOD

1) 기능

본 기기는 가볍고 견고한 비디오 삼각대 시스템입니다. 부드러운 팬(Pan)과 틸트(Tilt) 조작감을 제공하는 고성능 유압식 헤드를 탑재하여 흔들림 없는 안정적인 영상 촬영이 가능하며, 65mm 볼 레벨과 평면 베이스가 결합된 듀얼 헤드 구조 덕분에 삼각대뿐만 아니라 슬라이더나 모노포드 등 다양한 장비에 바로 장착할 수 있는 뛰어난 범용성을 갖췄습니다. 또한 콤팩트한 접이식 설계와 전용 운반 가방을 제공하여 야외 촬영 시 기동성이 매우 뛰어나며, 소형 캠코더부터 미러리스 카메라 리깅 시스템까지 안정적으로 지지해 줍니다.

2) 기기특성

최대지지하중: 4kg

헤드타입: 65mm 볼& 평면베이스겸용(듀얼헤드)

카메라플레이트: 슬라이딩플레이트(Manfrotto, Sachtler 호환)

삼각대단수: 3단

높이범위: 75.5cm ~ 159cm

접었을때길이: 75cm

카운터밸런스: 고정형

드래그모드: 고정형(유압식)

자체무게: 약3.1kg (헤드및스프레더포함)

재질: 알루미늄

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

23. TRIPOD DOLLY

1) 기능

본 기기는 삼각대 다리 끝에 장착하여 스튜디오나 평평한 바닥에서 카메라를 부드럽게 이동시킬 수 있도록 돕는 전문 촬영용 돌리(Dolly)입니다. 각 바퀴에는 개별 잠금 장치가 있어 원하는 위치에서 신속하고 견고하게 고정할 수 있으며, 사용하지 않을 때는 다리를 접어 컴팩트하게 보관할 수 있는 뛰어난 휴대성을 갖췄습니다. 특히 앞서 언급하신 TH-X 삼각대를 포함한 리벡의 중소형 라인업과 완벽하게 호환되어, 고정된 샷뿐만 아니라 역동적인 이동 샷까지 편리하게 구현할 수 있게 해줍니다.

2) 기기특성

최대적재하중: 36kg (삼각대와카메라장비합계)

자체무게: 약2.4kg

다리반경(설치시직경): 약90cm

접었을때길이: 약46cm

호환삼각대: 리벡TH-X, TH-Z, NX 시리즈등중소형비디오삼각대

바퀴기능: 개별브레이크잠금장치탑재및부드러운회전고무바퀴

특징: 휴대용손잡이내장및접이식설계

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

24. VIDEO SWITCHER

1) 기능

본 기기는 8개의 12G-SDI 입력을 갖춘 강력한 라이브 프로덕션 스위처로, 모든 입력에서 포맷 변환과 4K 해상도를 완벽하게 지원합니다. 하드웨어 제어 패널이 일체형으로 설계되어 직관적인 스위칭이 가능하며, 내장된 라이브 스트리밍 엔진과 하드웨어 인코더를 통해 유튜브나 페이스북으로 직접 방송을 송출할 수 있습니다. 또한 전문적인 오디오 믹싱, 다중 화면(Multiview) 출력, 그리고 내부 매체 저장소 및 클라우드 공유 기능을 갖춰 방송국 수준의 라이브 중계를 한 대의 장비로 구현할 수 있는 올인원 솔루션입니다.

2) 기기특성

비디오입력: 8 x 12G-SDI (표준재동기화및포맷변환기내장)

비디오출력: 10 x 12G-SDI (프로그램, 출력및8개의소스다이렉트출력)

지원해상도: 최대2160p 60fps (4K UHD)

오디오인터페이스: 2 x XLR/TRS 콤보입력, 1 x MADI 입력/출력(32채널), 헤드셋잭지원

스트리밍: 하드웨어스트리밍엔진탑재(RTMP/SRT 지원), USB-C를통한스마트폰테더링가능

녹화: USB 플래시디스크또는내장클라우드스토리지에H.264/H.265 기록지원

멀티뷰: 1 x 12G-SDI 및1 x HDMI 출력(최대16분할화면구성가능)

특수효과: 1 x 업스트림키어, 2 x 다운스트림키어, 1 x 고급크로마키어, 1 x DVE

연결성: 4포트이더넷스위치내장(네트워크공유및제어용)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

25. MULTI VEIW MONITOR

1) 기능

본 기기는 래픽 디자인과 영상 편집 등 전문 작업에 최적화된 4K UHD 고해상도 모니터입니다. 세계 최초로 UL 인증 글레어 프리(Glare Free) 매트 디스플레이를 적용하여 빛 반사를 획기적으로 줄였으며, DCI-P3 98%의 넓은 색 영역과 VESA DisplayHDR 600 지원으로 실제와 가까운 생생한 색감을 구현합니다. 또한 최대 90W 충전이 가능한 USB-C 포트를 탑재해 케이블 하나로 노트북 전원 공급과 데이터 전송을 동시에 해결할 수 있으며, 인체공학적 스탠드 설계를 통해 세로 피벗 및 자유로운 높낮이 조절이 가능한 것이 특징입니다.

2) 기기특성

화면크기: 80cm (32인치)

패널타입: IPS (평면)

해상도: 4K UHD (3840 x 2160)

주사율: 60Hz밝기: 400nits (Typical) / 피크시최대600nits

명암비: 1,000:1

색영역: DCI-P3 98%

HDR: VESA DisplayHDR 600

코팅: 매트디스플레이(UL 인증글레어프리)

주요포트:

1 x HDMI 2.0 / 1 x DisplayPort 1.4

1 x USB-C (90W 충전지원) / LAN(Ethernet) 포트

스탠드: 피벗(세로), 높낮이조절(HAS), 틸트, 스위블지원

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

26. GPI and Tally Interface

1) 기능

본 기기는 이브 방송 환경에서 스위처와 카메라 간의 신호를 연결하여 현재 어떤 화면이 송출 중인지 알려주는 탈리(Tally) 시스템 구축용 장치입니다. 8개의 접점 출력(GPI)을 통해 ATEM 스위처와 연결된 카메라나 모니터에 녹색(프리뷰) 또는 적색(프로그램) 조명을 표시해 주며, 여러 대를 연결하면 포트 수를 확장할 수 있어 대규모 스튜디오 구성도 가능합니다. 이더넷 기반의 간단한 연결 방식으로 전문적인 생방송 현장에서 출연자와 스태프가 정확한 방송 시점을 파악할 수 있도록 돕는 필수적인 인터페이스입니다.

2) 기기특성

연결포트:

1 x Ethernet (RJ45, ATEM 스위처와 연결및전원공급지원)

1 x USB-C (설정및펌웨어업데이트용)

1 x 접점출력(25핀D-sub 커넥터)

탈리출력: 총8개의접점폐쇄출력(Relay contact closure)

접점사양: 최대30V(DC) 및1A 미만의전류지원

전원방식: PoE(Power over Ethernet) 지원또는별도의12V 전원입력

확장성: 동일네트워크내에서여러대를추가하여출력포트무제한확장가능

OS 지원: Mac 및Windows용전용설정소프트웨어제공

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

27. MINI CONVERTER

1) 기능

본 기기는 다수의 영상 장비가 동일한 타이밍에 맞춰 작동하도록 기준 신호를 공급하는 레퍼런스 싱크(Genlock) 발생기입니다. 고화질 방송 및 라이브 현장에서 여러 대의 카메라와 스위처에 공통된 비디오 동기화 신호를 보내 화면 전환 시 발생하는 깜빡임이나 이미지 밀림 현상을 방지하며, 블랙버스트(Blackburst) 및 트라이레벨(Tri-Sync) 신호를 모두 지원하여 구형 장비부터 최신 HD/UHD 장비까지 완벽하게 호환됩니다.

2) 기기특성

출력단자: 6 x BNC (공통레퍼런스신호출력)

지원신호:

SD: Blackburst (NTSC, PAL)

HD: Tri-Level Sync (720p, 1080i, 1080p 등모든HD 규격)

업데이트및설정: USB 포트를통한소프트웨어업데이트및내부딥스위치(Dip Switch) 설정

전원: +12V 범용전원장치포함(전세계사용가능, 케이블고정용스트랩포함)

소비전력: 3.0W

크기/무게: 122.1 x 92.27 x 23mm / 240g

작동환경: 0°C ~ 40°C (보관온도-20°C ~ 45°C)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

28. VIDEO RECORDER

1) 기능

본 기기는 12G-SDI 기반의 전문가용 브로드캐스트 데크로, 고해상도 4K UHD 60p 영상을 안정적으로 녹화하고 재생합니다. 두 개의 SD 카드 슬롯과 두 개의 SSD 슬롯(CFast 2.0)을 갖춰 용량 걱정 없는 연속 기록이 가능하며, H.264, H.265, ProRes, DNx와 같은 고효율·고품질 코덱을 폭넓게 지원합니다.

2) 기기특성

비디오입력: 1 x 12G-SDI, 1 x HDMI 2.0

비디오출력: 2 x 12G-SDI, 1 x SDI 모니터출력, 1 x HDMI 2.0

지원해상도: 최대2160p 60fps (4K UHD)

기록매체: 2 x SD 카드슬롯(UHS-II), 2 x 2.5인치SSD 슬롯(SATA 인터페이스)

지원코덱:

H.264/H.265: SDI/HDMI 입력에서직접녹화가능

ProRes/DNx: Apple ProRes 422 HQ 등마스터링품질지원

연결성: 10G 이더넷(초고속파일전송), RS-422(데크제어), 타임코드(BNC), 레퍼런스(BNC)

오디오: 16채널임베디드SDI 오디오, 8채널임베디드HDMI 오디오

물리적규격: 1U 랙높이, 가로반폭(Half-rack) 사이즈

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

29. SSD MEMORY

1) 기능

본 기기는 SATA 인터페이스 기반의 2.5인치 내장형 SSD로, 탁월한 속도와 안정성을 동시에 제공합니다. 최신 V-NAND 기술과 MKX 컨트롤러를 탑재하여 SATA 인터페이스의 한계 속도에 근접한 읽기/쓰기 성능을 구현하며, 대용량 파일 전송이나 고사양 작업 시에도 성능 저하를 최소화하는 인텔리전트 터보라이트(Intelligent TurboWrite) 기술이 적용되었습니다. 특히 최대 1,200 TBW의 높은 내구성을 보장하여 영상 편집, 게이밍, 대용량 데이터 보관 등 일상적인 용도부터 전문적인 작업까지 폭넓은 환경에서 신뢰할 수 있는 저장 장비입니다.

2) 기기특성

인터페이스: SATA 6Gb/s (SATA 3)

폼팩터: 2.5인치(7mm 두께)

저장용량: 2,000GB (2TB)

컨트롤러: 삼성MKX 컨트롤러

낸드플래시: 삼성V-NAND 3bit MLC (TLC)

성능:

순차읽기: 최대560 MB/s

순차쓰기: 최대530 MB/s

내구성(TBW): 1,200 TBW (Total Bytes Written)

캐시메모리: 삼성2GB LPDDR4 SDRAM

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

30. VIDEO STREAMING

1) 기능

본 기기는 원거리에서 전송된 H.264 또는 H.265 스트림을 받아 고화질 4K 비디오로 변환해주는 장치입니다. ATEM 스위처와 직접 연결되어 복잡한 설정 없이도 인터넷이나 로컬 네트워크를 통해 안정적인 포인트 투 포인트(Point-to-Point) 방송 신호를 주고받을 수 있도록 돕습니다. 특히 12G-SDI와 HDMI 출력을 지원하여 수신된 라이브 영상을 스튜디오 내 대형 모니터나 방송 시스템에 즉시 통합할 수 있는 장비입니다.

2) 기기특성

비디오출력: 1 x 12G-SDI, 1 x HDMI 2.0

지원해상도: 최대2160p 60fps (4K UHD)

네트워크: 1 x 이더넷(10/100/1000 Base-T) / ATEM 스위처와직접연결지원

디코딩포맷: H.264, H.265 (고효율저대역폭스트리밍대응)

오디오: SDI 및HDMI 출력에임베디드오디오포함

설정및업데이트: USB-C 포트를통한전용유틸리티설정

전원: +12V 범용전원공급장치포함

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

31. RACK SHELF

1) 기능

본 기기는 하프 랙(Half-rack) 사이즈의 소형 장비들을 표준 19인치 서버 랙에 견고하게 고정하기 위한 랙 장착용 선반입니다.

2) 기기특성

규격: 표준19인치랙마운트대응

높이: 1U (약44.5mm)

재질: 고강도금속(블랙마감)

호환장비:

HyperDeck Studio HD Mini / 4K Pro

ATEM Television Studio HD8

MultiView 4, Teranex Mini 시리즈등

구성품: 랙쉘프본체, 장비고정용나사, 빈공간을메우기위한블랭킹패널(1/3, 1/6 사이즈)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

32. DESK TOP

1) 기능

본 기기는 AMD 라이젠 7 8700G 프로세서와 NVIDIA 지포스 RTX 4070 SUPER를 탑재하여 고사양 게임과 크리에이티브 작업에 최적화된 하이엔드 게이밍 데스크탑입니다. 35L급 대용량 케이스에 효율적인 수랭식 쿨링 시스템과 고성능 팬을 갖춰 발열 제어 능력이 뛰어나며, 전면과 측면의 투명 패널을 통해 내부의 화려한 RGB 조명을 즐길 수 있는 세련된 디자인을 자랑합니다. 또한 전용 소프트웨어인 오멘 게이밍 허브(OMEN Gaming Hub)를 통해 성능 최적화와 조명 제어를 직관적으로 관리할 수 있어 사용자 취향에 맞는 완벽한 컴퓨팅 환경을 구축해 줍니다.

2) 기기특성

프로세서: AMD Ryzen 7 8700G (8코어/16스레드, 최대5.1GHz)

그래픽: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (12GB GDDR6X)

메모리: 32GB DDR5-6000MHz RGB (16GB x 2)

저장장치: 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

냉각시스템: 240mm 2팬수랭식CPU 쿨러

파워서플라이: 850W 80 Plus Gold 인증

운영체제: Windows 11 Home

네트워크: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 기가비트이더넷

케이스: 35L 대용량타워(측면강화유리및RGB 조명)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

33. PCIe CAPTURE and PLAY CARD

1) 기능

본 기기는 4개의 12G-SDI 커넥터를 탑재한 고성능 8K 캡처 및 재생 카드로, 고해상도 영화 및 방송 제작 환경에 최적화되어 있습니다. 기존 모델에서 HDMI 2.1 출력 포트가 추가되어 대형 4K/8K TV나 모니터에 간편하게 연결할 수 있으며, 8K 해상도뿐만 아니라 4개의 독립적인 4K 영상을 동시에 처리할 수 있는 다중 채널 기능을 지원합니다. 또한 모든 대중적인 영상 포맷과 코덱을 폭넓게 수용하며, PCIe Gen3 x8 인터페이스를 통해 워크스테이션이나 서버 급 PC에서 지연 없는 초고속 데이터 전송을 보장하는 최상위 워크플로우 솔루션입니다.

2) 기기특성

인터페이스: PCI Express Gen 3 x8 (최고사양워크스테이션대응)

비디오입력/출력:

4 x 12G-SDI (양방향연결지원, SD/HD/UHD/4K/8K 호환)

1 x HDMI 2.1 (캡처및모니터링출력용)

지원해상도:

최대8K DCI 60p (8192 x 4320)

4K/UHD, HD, SD 포함

색상정밀도: 8/10/12-bit RGB 4:4:4 및8/10-bit YUV 4:2:2

오디오:

SDI: 16채널임베디드(SD/HD/2K/4K/8K)

HDMI: 8채널임베디드(SD/HD/2K/4K/8K)

동기화: 레퍼런스입력(Blackburst 및Tri-Sync 지원)

특수기능: 딥러닝및실시간렌더링을위한초저지연데이터전송지원

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

34. LED MONITOR

1) 기능

본 기기는 래픽 디자인과 영상 편집 등 전문 작업에 최적화된 4K UHD 고해상도 모니터입니다. 세계 최초로 UL 인증 글레어 프리(Glare Free) 매트 디스플레이를 적용하여 빛 반사를 획기적으로 줄였으며, DCI-P3 98%의 넓은 색 영역과 VESA DisplayHDR 600 지원으로 실제와 가까운 생생한 색감을 구현합니다. 또한 최대 90W 충전이 가능한 USB-C 포트를 탑재해 케이블 하나로 노트북 전원 공급과 데이터 전송을 동시에 해결할 수 있으며, 인체공학적 스탠드 설계를 통해 세로 피벗 및 자유로운 높낮이 조절이 가능한 것이 특징입니다.

2) 기기특성

화면크기: 80cm (32인치)

패널타입: IPS (평면)

해상도: 4K UHD (3840 x 2160)

주사율: 60Hz밝기: 400nits (Typical) / 피크시최대600nits

명암비: 1,000:1

색영역: DCI-P3 98%

HDR: VESA DisplayHDR 600

코팅: 매트디스플레이(UL 인증글레어프리)

주요포트:

1 x HDMI 2.0 / 1 x DisplayPort 1.4

1 x USB-C (90W 충전지원) / LAN(Ethernet) 포트

스탠드: 피벗(세로), 높낮이조절(HAS), 틸트, 스위블지원

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

35. MONITOR ARM

1) 기능

본 기기는 책상에 영상모니터 부착하여 피벗, 상하좌우를 자유롭게 각도 조절이 가능하며 모니터 무게에 따라 알맞은 장력조절기능, 독립기둥에 연결하여 높이조절이 가능한 장비입니다.

2) 기기특성

색상 : White, Black

재질 : 알루미늄, 강철, 플라스틱

모니터 화면 크기 : 38~102cm(15"~40")

VESA규격 : 75x75, 100x100

기둥높이 : 500mm

고정방식 : 클램프, 홀(10~50mm)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

36. KEYBOARD & MOUSE

1) 기능

본 기기는 무선 키보드와 마우스, 팜레스트가 결합된 구성으로 최상의 작업 효율을 제공합니다. 손가락 끝에 맞춘 오목한 키 디자인과 스마트 백라이트를 통해 편안하고 정확한 타이핑이 가능하며, MX Master 3S 마우스의 무소음 클릭과 초고속 스크롤 휠로 정교한 제어를 지원합니다. 특히 Logi Options+ 앱의 '스마트 액션' 기능을 활용해 복잡한 반복 작업을 단축키 하나로 자동화할 수 있으며, 최대 3대의 기기를 넘나드는 로지 Flow 기능을 통해 멀티태스킹 성능을 극대화한 것이 특징입니다.

2) 기기특성

2-1) 키보드

연결: Bluetooth Low Energy 또는Logi Bolt 수신기(Unifying 미지원)

배터리: USB-C 충전식(완충시최대10일, 백라이트오프시최대5개월)

기능: 스마트백라이트(근접센서), 이지스위치(최대3대연결), 스마트액션매크로

크기/무게: 430.2 x 131.6 x 20.5mm / 810g

2-2) 마우스

센서: 다크필드고정밀센서(최대8,000 DPI, 유리위에서도사용가능)

버튼: 7개버튼및무소음클릭적용

휠: MagSpeed 전자마그네틱스크롤(초당1,000줄스크롤)

배터리: USB-C 충전식(완충시최대70일, 1분충전시3시간사용)

크기/무게: 84.3 x 124.9 x 51mm / 141g

2-3) 공통및구성품

구성: MX Keys S, MX Master 3S, MX 팜레스트, Logi Bolt 수신기, USB-C 케이블

소프트웨어: Logi Options+ 지원(Windows, macOS)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

37. LIVE PRODUCTION SOFTWARE

1) 기능

본 소프트웨어는 PC 기반의 고성능 소프트웨어 비디오 믹서로, 실시간 라이브 스트리밍과 녹화, 방송 제작을 한꺼번에 처리할 수 있는 올인원 솔루션입니다. 최대 1000개의 입력과 4K 해상도를 지원하며, 강력한 NDI 및 SRT 프로토콜 호환성을 바탕으로 네트워크 기반의 효율적인 워크플로우를 제공합니다. 특히 Pro 버전에서는 최대 8개 채널의 인스턴트 리플레이(느린 화면 재생) 기능과 원격 출연자를 손쉽게 연결하는 vMix Call, 정교한 가상 스튜디오 기능을 탑재하여 전문 방송국 수준의 라이브 콘텐츠를 제작하는 데 최적화되어 있습니다.

2) 기기특성

2-1)소프트웨어사양

최대입력: 1000개

최대해상도: 4K (4096 x 2160)

오버레이채널: 4개

녹화채널: 2개독립채널(AVI, MP4, MOV 등)

스트리밍: 3개동시송출(RTMP, SRT 등)

특수기능:

vMix Call: 최대8인원격접속

인스턴트리플레이: 8채널지원(슬로우모션)

가상스튜디오: 풀모션및크로마키지원

멀티뷰: 2개독립출력

2-2) 권장PC 시스템사양(4K/Pro 기준)

운영체제: Windows 10 / 11 (64비트)

CPU: Intel Core i7 10세대이상(또는AMD 라이젠7 이상)

GPU: NVIDIA RTX 3060 이상(고사양작업시RTX 4070 이상권장)

메모리(RAM): 16GB ~ 32GB 이상

저장장치: NVMe SSD (녹화용별도드라이브권장)

인터페이스: PCIe 방식의캡처카드(DeckLink 등) 또는NDI 활용

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

38. PRESENTATION SOFTWARE

1) 기능

본 소프트웨어는 예배, 콘퍼런스, 라이브 이벤트에 최적화된 전문가용 멀티스크린 프레젠테이션 소프트웨어입니다. 하나의 시스템에서 메인 스크린, 스테이지 디스플레이, 온라인 송출용 투명 자막 등 다양한 출력을 동시에 독립적으로 제어할 수 있는 강력한 멀티스크린 기능을 제공합니다. 특히 NDI, SDI, Syphon 등 다양한 프로토콜을 지원하여 외부 스위처나 vMix 같은 방송 소프트웨어와 유연하게 연동되며, 전문가 수준의 비디오 엔진을 탑재해 고화질 영상과 그래픽 레이어를 지연 없이 안정적으로 재생합니다.

2) 기기특성

2-1) 소프트웨어사양

출력지원: 무제한스크린출력(하드웨어성능비례)

해상도: 4K 및8K 이상고해상도지원

입출력프로토콜: NDI, SDI, Syphon(Mac), 전용듀얼/트리플헤드지원

레이어구조: 비디오, 배경, 슬라이드, 프로프(Props), 자막등다중레이어개별제어

주요기능:

Advanced Stage Display: 연사/찬양팀용개별화면구성

Alpha Keyer: SDI/NDI를통한투명자막송출(D-SK 기능)

연동성: MIDI, DMX, RossTalk 등을통한외부장비제어

2-2) 권장PC 시스템사양(고화질/멀티스크린기준)

운영체제: Windows 10/11 (64비트) 또는macOS 12 Monterey 이상

CPU: Intel i7 또는AMD Ryzen 7 이상(Apple Silicon M1/M2/M3 권장)

GPU: 전용그래픽카드필수(NVIDIA RTX 3060 / AMD Radeon Pro 이상)

메모리(RAM): 16GB 이상(복잡한영상재생시32GB 권장)

저장장치: NVMe SSD (고비트레이트영상재생용)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

39. DIGITAL AUDIO MIXER

1) 기능

본 기기는 강력한 DSP 성능과 직관적인 조작성을 결합한 디지털 라이브 믹서입니다. 총 16개의 마이크 프리앰프와 66개의 입력을 처리할 수 있는 확장성을 갖췄으며, 각 채널마다 컬러 라이팅으로 상태를 알려주는 FaderGlow 기술을 적용해 어두운 공연장이나 방송 환경에서도 오조작 없는 신속한 믹싱을 돕습니다. 특히 하이엔드 오디오 브랜드인 Lexicon(이펙터), BSS(이퀄라이저), dbx(컴프레서)의 고품질 프로세싱 기술을 내장하여 별도의 외부 장비 없이도 전문적인 사운드 튜닝이 가능하며, 직관적인 원-컨트롤 레이아웃 덕분에 아날로그 사용자도 쉽게 적응할 수 있는 것이 특징입니다.

2) 기기특성

입력구성: 16개마이크프리앰프(XLR), 4개라인입력(TRS)

믹싱처리: 최대66개입력믹싱가능(옵션카드및스테이지박스추가시)

출력단자: 16개라인출력(XLR), AES/EBU 출력

버스구성: 20개그룹/보조(Aux) 버스, 4개매트릭스, L/R/C 버스

프로세싱유닛:

Lexicon: 4개의독립적인스테레오이펙트엔진

BSS: 모든출력버스에그래픽EQ 탑재

dbx: 모든입력에컴프레서및게이트내장

주요기술: FaderGlow (입력/출력/이펙트종류에따라페이더색상변경)

샘플레이트: 48kHz

확장슬롯: 1개(Dante, MADI, USB/Firewire 카드등장착가능)

크기/무게: 482 x 168 x 520 mm / 11.8kg (19인치랙장착가능규격)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

40. AUDIO INTERFACE

1) 기능

본 기기는 고성능 USB 오디오 인터페이스로, 플래그십급 하이엔드 컨버터를 탑재해 압도적인 사운드 해상도를 제공합니다. 마이크 프리앰프의 감도를 자동으로 설정하는 오토 게인(Auto Gain)과 피크 발생 시 클립을 방지하는 세이프(Safe) 모드를 갖춰 누구나 실패 없는 녹음이 가능하며, 하드웨어 방식의 에어(Air) 모드를 통해 보컬에 생생한 존재감을 더해줍니다. 특히 풍부한 입출력 단자와 더불어 루프백(Loopback) 기능을 지원하여, PC 내부 소리와 마이크 음성을 믹싱해 유튜브 라이브나 스트리밍 환경에서 탁월한 편의성을 발휘합니다.

2) 기기특성

입출력구성: 4인/ 4아웃(전면콤보잭2개, 후면라인입력2개, 후면라인출력4개)

컨버터성능: 최대24-bit / 192kHz 지원(120dB 다이내믹레인지)

프리앰프: 4세대고성능마이크프리앰프(69dB 게인범위)

주요기능:

Auto Gain: 버튼하나로최적의입력레벨자동설정

Clip Safe: 입력피크감지시게인을자동으로조절하여왜곡방지

Air Mode: 하이엔드콘솔의음색을재현하는프레젠스및드라이브모드

Loopback: PC 소리를방송송출용으로믹싱가능한가상채널지원

연결규격: USB Type-C (USB 2.0 프로토콜)

추가단자: MIDI In/Out (5핀), 전용외부전원입력(USB-C)

팬텀파워: +48V 개별지원

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

41. GOOSENECK MICROPHONE

1) 기능

본 기기는 구스넥 마이크를 안정적으로 거치하고 제어하기 위해 설계된 데스크탑 마이크 베이스(스탠드)입니다. 묵직한 스테인리스 스틸(STS) 소재를 사용하여 내구성이 뛰어나고 마이크의 흔들림을 효과적으로 방지하며, 상단의 조명식 푸시 버튼을 통해 마이크의 On/Off 상태를 직관적으로 확인하고 조작할 수 있습니다.

2) 기기특성

커넥터: 입력3핀XLR(암) / 출력3핀XLR(수)

스위치기능: 푸시버튼방식(On/Off, Push-to-talk, Push-to-mute 설정가능)

상태표시: LED 인디케이터(마이크활성화상태표시)

주파수응답: 150Hz ~ 18kHz

임피던스: 600Ω이하

전원: 9V~52V 팬텀파워(Phantom Power) 구동

재질: 헤비듀티메탈(스테인리스스틸마감)

무게: 약950g (묵직한무게로안정적인고정가능)

크기: 135 x 155 x 45 mm

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

42. DYNAMIC MICROPHONE

1) 기능

본 기기는 전문적인 방송 음질을 손쉽게 구현할 수 있는 다이내믹 마이크와 전용 데스크탑 스탠드가 결합된 패키지입니다. USB와 XLR 출력을 동시에 지원하여 PC 직결은 물론 전문 믹서와의 연결도 자유로우며, 주변 소음을 차단하고 목소리에만 집중하는 음성 분리 기술이 탑재되어 일반적인 방 안에서도 스튜디오급 녹음이 가능합니다.

2) 기기특성

마이크타입: 다이내믹(Dynamic)

지향성: 단일지향성(Cardioid) - 주변소음을억제하고정면목소리에집중

연결방식: USB (Micro-B) 및XLR 동시지원

비트깊이/샘플레이트: 16/24-bit, 44.1/48kHz

주파수응답: 50Hz ~ 16,000Hz

조절범위(Gain): 0 ~ +36dB

최대SPL: 132dB

출력단자: 3.5mm 헤드폰단자(실시간모니터링용)

소프트웨어: ShurePlus™MOTIV 앱호환(EQ, 리미터, 컴프레서설정)

구성품: MV7 마이크, Manfrotto PIXI 미니삼각대(데스크탑스탠드), USB 케이블(Type-A/C)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

43. HEADPHONE

1) 기능

본 기기는 전문가용 밀폐형 스튜디오 모니터링 헤드폰입니다. 50mm 대형 드라이버를 탑재하여 초저역대부터 고역대까지 왜곡 없이 표현하는 AKG 레퍼런스 응답 곡선을 충실히 따르며, 밀폐형 구조 덕분에 녹음 시 소리가 마이크로 새어 들어가는 것을 방지합니다. 특히 인체공학적 디자인과 타원형 이어패드를 통해 장시간 착용 시에도 편안함을 유지하며, 접이식 설계로 수납과 이동이 간편해 스튜디오와 야외 현장을 오가는 전문가들에게 최적화된 성능을 제공합니다.

2) 기기특성

헤드폰타입: 밀폐형(Closed-back)

드라이버크기: 50mm (티타늄코팅보이스코일)

주파수응답: 5Hz ~ 40,000Hz

감도: 114dB SPL/V

임피던스: 32Ω(스마트폰이나직결환경에서도충분한음량확보)

무게: 255g

케이블구성: 분리형미니XLR 케이블3종포함(3m 코일, 3m 직선, 1.2m 직선)

커넥터: 3.5mm 금도금스테레오플러그(6.3mm 변환어댑터포함)

특징: 하이레스(Hi-Res) 오디오인증, 8단계접이식힌지설계

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

44. UHD LCD MONITOR

1) 기능

본 기기는 슬림하고 세련된 디자인을 갖춘 43인치 전문가용 UHD 사이니지 디스플레이입니다. 4K 고해상도와 삼성만의 퀀텀 프로세서 4K 기술을 통해 어떤 콘텐츠든 선명하고 생생한 화질로 업스케일링하며, 주변 빛 반사를 줄인 눈부심 방지 패널을 채택해 밝은 실내에서도 뛰어난 시인성을 제공합니다. 특히 효율적인 공간 활용이 가능한 슬림한 두께와 스마트 캘리브레이션 기능을 통해 여러 대의 디스플레이 사이에서도 일관된 색감을 유지하며, 타이젠(Tizen) OS 기반장비입니다.

2) 기기특성

화면크기: 108cm (43인치)

패널타입: VA (평면, 눈부심방지코팅)

해상도: 4K UHD (3840 x 2160)

밝기: 350 nits

명암비: 4,000:1시야각: 178°/ 178°(상하좌우)

운영체제: Tizen 7.0 (내장플레이어제공)

연결성:

입력: HDMI 2.0 (3개), USB 2.0 (2개)

출력: 오디오미니잭

제어: RS232C, RJ45(LAN)

베젤두께: 11.5mm (균일베젤)

물리적규격: 967.5 x 557.7 x 28.5mm (슬림디자인)

무게: 10kgVESA 규격: 200 x 200 mm

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

45. LCD MONITOR STAND

1) 기능

본 기기는 방송 및 전문 영상 모니터 거치용 스탠드로 높이, 각도조절이 가능합니다. 또한 베이스에 우레탄 바퀴가 부착되어 쉽게 이동가능하며 바퀴 잠금레버가 있어 고정할수 있습니다.

2) 기기특성

재질: 스틸, 플라스틱

색상: 검정

외관 사이즈: 645x550x793~1093mm

적용모니터 크기: 40“~65”

수용 무게: 40kg

하단 사이즈: 645x550mm

VESA호환: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

46. 12G SDI CONVERTOR

1) 기능

본 기기는 12G-SDI 신호를 일반 HDMI 신호로 변환해주는 고성능 컴팩트 변환기입니다. 최대 4K UHD 60p의 고해상도 영상을 지연 없이 처리하며, 모니터링을 위한 SDI 루프 출력과 최신 HDR 포맷 지원으로 정확한 색감 확인이 가능합니다.

2) 기기특성

입력단자: 1 x 12G-SDI (SD/HD/UHD 자동감지)

출력단자: 1 x HDMI 2.0 (Type-A), 1 x 12G-SDI (루프출력)

지원해상도: 최대4K UHD 60p (3840 x 2160) 및DCI 4K 60p 지원

SDI 규격: SMPTE 259M, 292M, 296M, 424M, 425M, 2081-1, 2081-10, 2082-1, 2082-10

색상정밀도: 4:2:2 및4:4:4 지원(8/10/12-bit)

HDR 지원: HDR10, HLG, PQ 등최신HDR 포맷및3D LUT 지원

전원: USB-C 포트를통해공급(5V DC, 소비전력약4W)

크기/무게: 76.5 x 45.8 x 24.8 mm / 150g

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

47. MONITOR SPEAKER

1) 기능

본 기기는 8인치 액티브 스튜디오 모니터입니다. 상위 모델인 M2 마스터 레퍼런스 모니터의 기술을 계승한 이미지 컨트롤 웨이브가이드(Image Control Waveguide)를 탑재하여 넓은 스윗 스팟과 정밀한 사운드 이미징을 제공하며, 차세대 고역 및 저역 트랜스듀서를 통해 풍부한 저음과 왜곡 없는 고음을 구현합니다. 또한 후면의 바운더리 EQ(Boundary EQ) 스위치로 설치 환경에 따른 주파수 특성을 보정할 수 있어, 홈 스튜디오부터 전문 편집실까지 최적화된 레퍼런스 사운드를 들려주는 것이 특징입니다.

2) 기기특성

시스템유형: 2-Way 8인치액티브모니터

주파수응답: 45Hz ~ 20kHz (±3dB)

최대출력(Peak SPL): 112dB

앰프출력: 총112W 클래스D (고역56W / 저역56W 바이앰프구조)

드라이버구성:

LF(저역): 8인치(203mm) 우퍼

HF(고역): 1인치(25mm) 네오디뮴트위터

입력단자: 1 x XLR(암), 1 x 1/4" TRS(암) 균형입력지원

입력감도: -10dBV / +4dBu (전환가능)

조절기능: 바운더리EQ (0, -1.5, -3dB), HF 트림(-2, 0, +2dB), 볼륨노브

크기/무게: 419 x 254 x 308 mm / 약8.1kg (통당)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

48. MONITOR SPEAKER STAND

1) 기능

본 기기는 스튜디오 모니터 스피커를 안정적으로 거치하기 위한 전용 스피커 스탠드입니다. 견고한 스틸 재질로 제작되어 높낮이 조절 기능을 통해 사용자의 귀 높이에 맞춘 정밀한 모니터링 환경을 조성합니다. 특히 스피커가 닿는 상단 플랫폼에는 진동 흡수용 폼 패드가 부착되어 불필요한 공진을 최소화하고 깨끗한 사운드를 전달하는 실용적인 장비입니다.

2) 기기특성

높이조절:  23cm ~ 30.5cm (4단계조절가능)

플랫폼크기:  24cm x 30.5cm

받침대(Base) 크기: 약25.4cm x 25.4cm

최대지지하중: 약20.4kg (스피커한개당)

재질: 검정색분체도장마감된강철(Steel)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

49. SEQUENTIAL AC POWER SUPPLY

1) 기능

본 기기는 순차전원 제어, 전원 모니터링, 전원 컨디셔너 등의 기능이 통합된 다기능 스마트 전원공급기입니다. 각 채널의 개별 전원 제어 및 순차 전원 기능을 제공하여, 오디오 장비, 서버등의 기기 보호 및 동시 전원 투입에 따른 과부하를 방지합니다.

2) 기기특성

표준 19인치 1RU 사이즈

8출력 순차 전원 투입 기능

차단기 설치로 과부하 시 전체 전원 자동 차단

출력 전원 개별 ON/OFF 제어 가능

사용전원: AC 100V~230V, 50~60Hz

사용온도 : 영상 5도~30도

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

50. VIDEO TALLY CONTROL UNIT

1) 기능

본 기기는 조정실에 설치되어 외부 TALLY의 제어신호를 받아 ONAIR DISPLAY의 ON/OFF 및 SPEAKER MUTE의 기능이 가능하며 입력 및  출력의 설정은 용도에 따라 1:1 및 1:N, N:1등 환경에 따라 사용자가 자유롭게 설정이 가능합니다.

2) 기기특성

2-1) TALLY INPUT (8CH)

접점 또는 전압방식 CH별 선택

접점 입력: ON저항 1200Ohm 이하

전압 입력: ON=3.5V~12V 1mA 이하 / OFF=2V 이하

2-2) CONTROL OUTPUT (8CH)

펄스 / 연속 CH별 선택

접점 / 전압 CH별 선택

Control ON / NC CH별 선택

5V / 12V CH별 선택(전압 출력 시)

전압 출력: 100mA 이하 / CH

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

51. ONAIR DISPLAY LAMP PANEL

1) 기능

본 기기는 TALLY CONTROL의 제어를 받아 방송준비 (Stand by) Green 또는 ON AIR시 Red, LED LAMP로 구성되어 저 전류로 동작이 되도록 설계되어 있습니다.

2) 기기특성

모니터 Tally Display

LED Lamp Display

150mA 저 전류(Max)

Tally Display 구성: Single

2 Color Tally Display: Green / Red

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

52. CONSOLE DESK

1) 기능

본 장비는 다양한 방송 장비들을 Rack공간에 장착·배치하여 운영자의 편리성을 기반으로 제작한 전문 워크스테이션입니다. 내부 배선 덕트를 통해 수많은 케이블을 깔끔하게 정리할 수 있는 것이 특징며 표준 랙 마운트 공간과 모니터 선반을 갖춰 한정된 공간 내에서 여러 대의 기기를 안정적으로 통합 관리환경을 제공합니다

2) 기기특성

7Bay

도면 참조

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

53. WALL PANEL

1) 기능

본 판넬 박스는 스튜디오의 마이크, 스피커 및 영상 신호를 방송 조정실과 연결하는 기반시설입니다. 복잡한 케이블을 벽면이나 바닥에 매립하여 무대 동선을 깔끔하게 정리하고 발 걸림 사고를 방지하며, XLR, SDI 등 다양한 단자를 한곳에 구성해 장비 연결의 편리성와 견고한 금속 하우징이 내부 결선을 외부 충격으로부터 보호하는 구조입니다.

2) 기기특성

재질 : 스틸

도면 참조

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

54. VIDEO CABLE

1) 기능

본 케이블은 4K 및 8K 초고해상도 영상 전송을 위해 설계된 12G-SDI 전용 동축 케이블로, 단일 케이블로 고대역폭 신호를 손실 없이 안정적으로 전달합니다. 고발포 절연체와 이중 차폐 구조를 채택하여 고주파 대역의 신호 감쇠를 최소화하고 외부 노이즈 간섭을 강력하게 차단하는 것이 특징입니다.

2) 기기특성

용도: 12G-SDI / 4K UHD 영상전송용

중심도체: 고순도구리단선(20 AWG)

외경: 약7.7mm

절연체: 고발포폴리에틸렌(신호감쇠최소화)

차폐(Shield): 알루미늄테이프+ 고밀도주석도금구리편조(이중차폐)

전송거리(12G-SDI 기준): 최대약100m 권장

임피던스: 75Ω특징: UHD 방송표준인SMPTE ST 2082-1 규격완벽대응

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

55. AUDIO CABLE

1) 기능

본 케이블은 오디오 전송을 위해 설계된 초경량 오디오 실드 케이블로, 유연성이 매우 뛰어나 좁은 배선 공간이나 장비 내부 결선에 최적화되어 있습니다. 소형화된 설계에도 불구하고 고순도 구리(OFC) 도체를 채택하여 음질 손실을 최소화하며, 외부 노이즈 간섭을 효과적으로 차단하는 차폐 성능을 갖췄습니다.

2) 기기특성

도체규격: 고순도무산소동(OFC), 25 AWG

외경(지름): 5.0mm (슬림하고유연한설계)

도체구성: 2코어실드(Balanced 타입)

차폐(Shield): 가로감기(Served) 실드방식(노이즈차단및유연성확보)

절연체: 가교폴리에틸렌(XLPE)

정전용량: 90pF/m (심선간)

색상: 블랙

특징: 매우부드러운외피를사용하여좁은랙내부배선이나이동이잦은마이크케이블제작에용이

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

56. UTP CABLE

1) 기능

본 케이블은 최대 1Gbps(기가비트)의 전송 속도와 250MHz의 대역폭을 지원하여 대용량 데이터를 안정적으로 처리하는 표준 랜케이블입니다. 내부의 십자형 개별 분리대(Cross Filler)가 심선 간의 신호 간섭(Crosstalk)을 줄여주는 기능이 있다.

2) 기기특성

카테고리: Category 6 (Cat.6)

전송속도: 최대1Gbps (기가비트이더넷대응)

주파수대역폭: 250MHz

도체규격: 24 AWG (고순도구리단선)

케이블구조: 4페어(8코어) + 십자형개별분리대(Cross Filler) 탑재

외경: 6.0mm피복재질: PVC 또는LSZH(저독성무연, 환경에따라선택)

지원표준: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEEE 802.3af/at(PoE 지원)

최대전송거리: 100m (표준규격기준)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.